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ВВЕДЕНИЕ
Проект «Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования Огневского сельского поселения Усть-Коксинского района Республики Алтай» выполнен в соответствии с договором №204 от 15.08.2025 г «На выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования Огневское сельское поселение Усть-Коксинского района Республики Алтай». Основанием для внесения изменений послужило Распоряжение №28 от 26.06.2025г. о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования Огневское сельское поселение и проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Огневское сельское поселение Усть-Коксинского района Республики Алтай 
Графические материалы проекта выполнены с применением современных ГИС-технологий в программе MapInfo-12, в местной системе координат МСК-04. 
[bookmark: _Hlk524341293]Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план Огневского сельского поселения Усть-Коксинского района Республики Алтай осуществляется в связи с необходимостью учета в утвержденном Генеральном плане изменившихся условий территориального и социально-экономического развития Огневского сельского поселения Усть-Коксинского района Республики Алтай.
В настоящем проекте представлены материалы комплексной градостроительной оценки территории Огневского сельского поселения Усть-Коксинского района Республики Алтай, являющейся основой для проектного зонирования территории с учетом экологических, историко-культурных, социально-экономических и других планировочных факторов оценки, что позволило выявить основные планировочные ограничения и целесообразные направления градостроительной организации и развития Огневского сельского поселения Усть-Коксинского района Республики Алтай.
Положения Генерального плана, утвержденные в установленном порядке соответствующими нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, являются обязательными для соблюдения всеми субъектами градостроительных отношений.
Разработка изменений Генерального плана осуществлялась в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами:
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. №136-Ф3;
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006г. №200-ФЗ;
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г. №74-ФЗ;
Федеральный закон от 14.03.1995г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ;
Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон от 04.05.1999г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
Федеральный закон от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федеральный закон от 09.01.1996г. №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»; 
Федеральный закон от 24.04.1995г. №52-ФЗ «О животном мире»;
Федеральный закон от 29.12.2006г. №258-ФЗ «О внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»; 
Федеральный закон от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Строительные нормы и правила
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
СП 32.13330.2018 СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;
СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*;
СП 116.13330.2012. Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003"
СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85;
СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».
Санитарные правила и нормы (СанПиН)
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (действует до 01.01.2026 г.);
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (действует до 31.12.2025 г.); 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (действует до 01.03.2027 г.);
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2023 г. № 270 «О некоторых вопросах использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства». 
Документы территориального планирования, разработанные и утвержденные ранее:
– Схема территориального планирования Республики Алтай, утвержденная Постановлением Правительства Республики Алтай 05.05.2023 г №181;
– Схема территориального планирования МО «Усть-Коксинский район», разработанная ООО «Компания Земпроект» утверждена решением районного совета депутатов от 12.11.2010 №21-5 (Внесение изменений в схему территориального планирования муниципального образования «Усть-Коксинский район» утв. Решением от 01.07.2016 г. №26-2);
–Генеральный план Огневского сельского поселения Усть-Коксинского района Республики Алтай, утвержденный решением сельского Совета депутатов муниципального образования «Село Огневка» от 25.11.2019 г №11-6;
Иные документы
– Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденными Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 9 января 2018 г. №10 (редакция от 06.02.2025 N 65);
– Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Алтай, утвержденные Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай от 01.04.2025 № П-07-01/0180;
– Закон Республики Алтай от 26.12.2024 г. № 84-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об образовании муниципальных образований, наделении соответствующим статусом и установлении их границ»; 
– Стратегия социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Алтай от 13.03.2018 №60 (ред. от 21.04.2025 N 125).
– Закон Республики Алтай от 19 июня 2024 г. №39-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О документах территориального планирования муниципальных образований в Республике Алтай».
– Приказ министерства регионального развития Республики Алтай №273-Д от 22.08.2023 г. «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами Республики Алтай».
– Методические рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 06.05.2024 г. № 273
– Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 
– Устав муниципального образования Огневское сельское поселение Усть-Коксинского района Республики Алтай, принят Решением Совета депутатов муниципального образования «Село Огневка» № 26-3 от 22.06.2016 г. (с изменениями утв. Решением от 27.11.2024 г. №8-8)
Генеральный план – один из видов градостроительной документации по территориальному планированию, определяющий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности. В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ в данном документе определяется функциональное назначение поселковых территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, а также интересов других муниципальных образований.
Необходимость выполнения внесения изменений в генеральный план Огневского сельского поселения вызвана определением долгосрочного направления развития, по которому можно вести жилищно-гражданское строительство (с последующей разработкой на других стадиях проектирования) на вновь осваиваемых территориях и упорядочением реконструируемых территорий с учетом фактического использования, а также определить функциональное назначение территорий муниципального образования за границами населенного пункта в соответствии с современным и перспективным развитием территорий.
Целью внесения изменений в генеральный план муниципального образования Огневского сельского поселения Усть-Коксинского района Республики Алтай является рациональная пространственная организация территории сельского поселения, обеспечивающая его устойчивое социально-экономическое развитие во взаимосвязи с развитием прилегающих территорий и направленная на создание оптимальных условий жилищного строительства – корректировка, приведение в соответствие с существующим положением и перспективой развития района:
– актуализация проекта в соответствии с требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденными Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 г. №10 (актуальная редакция);
– актуализация месторасположения существующих и планируемых объектов федерального, регионального, местного значения, расположенных на территории поселения,
- актуализация функциональных зон муниципального образования Огневское сельское поселение.

[bookmark: _Toc210221964][bookmark: _Toc213229926]ГЛАВА 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
В генеральном плане были учтены положения стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, программ социально-экономического развития с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ, организаций коммунального комплекса, схем территориального планирования Республики Алтай и Усть-Коксинского района, а также Правил землепользования и застройки муниципального образования Огневское сельское поселение.
Основные муниципальные программы, действующие на территории муниципального образования Усть-Коксинский район:
·  «Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай на 2019-2027 годы. Постановление Главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» от 31.10.2018г. № 1205/1 (с изменениями утв. Постановлением от 06.06.2025 г. №418-6);
· «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай» на 2019-2027 годы. Постановление Главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» от 09.11.2018г. № 1228/8 (с изменениями утв. Постановлением от 06.06.2025 г. №418-3);
· «Повышение эффективности систем жизнеобеспечения МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай» на 2019-2027 годы. Постановление Главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» от 09.11.2018 г. № 1228/4 (с изменениями утв. Постановлением от 22.08.2025 г. №614);
· «Доступная среда в МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай» на период 2019-2024 гг. Постановление Главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» от 09.11.2018 г. № 1228/6 (с изменениями срока реализации утв. Постановлением от 09.01.2025 г. №2/7) изменённый срок реализации – 2019-2027;
· «Обеспечение безопасности граждан, профилактика правонарушений, преступлений, наркомании и коррупции МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай на период 2019-2027 гг. Постановление Главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» от 09.11.2018 г. №1228/5 (с изменениями утв. Постановлением от 06.06.2025 г. №418-2);
· «Управление муниципальными финансами МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай» на период 2019-2027 гг.  Постановление Главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» от 31.10.2018 г. №1205 (с изменениями утв. Постановлением от 06.06.2025 г. №418-7);
· «Развитие образования МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай на период 2019-2027 гг. Постановление Главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» от 09.11.2018 г. №1228/4 (с изменениями утв. Постановлением от 06.06.2025 г. №418-1);
· «Развитие культуры МО «Усть-Коксинский район» на период 2019-2027 гг. Постановление Главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» от 31.10.2018 г. №1204 (с изменениями утв. Постановлением от 06.06.2025 г. №418-5);
· «Управление муниципальным имуществом МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай» на период 2019-2027 гг. Постановление Главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» от 06.11.2018 г. №1217 (с изменениями утв. Постановлением от 06.06.2025 г. №418-8);
· «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай» на период 2019-2027 гг. Постановление Главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» от 09.11.2018 г. №1228/2 (с изменениями утв. Постановлением от 06.06.2025 г. №418-10);
· «Развитие средств массовой информации МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай» на период 2019-2027 гг. Постановление Главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» от 09.11.2018 г. №1228/1 (с изменениями утв. Постановлением от 06.06.2025 г. №418-11);
Перечень муниципальных программ, действующих на территории Огневского сельского поселения отражен в таблице 1.1. 
Таблица 1.1 
Перечень муниципальных программ Огневского сельского поселения
	№ п/п
	Наименование муниципальных программ 

	Нормативно-правовой акт

	1
	 Муниципальная программа «Комплексное совершенствование социально-экономических процессов в Огневском сельском поселении на 2025-2031 годы»
	Постановление Администрации муниципального образования Огневское сельское поселение №42-1 от 05.05.2025 г (с изменениями утв. Постановлением от 06.06.2025 г. №418-11)

	2
	Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры Огневского сельского поселения Усть-Коксинского района Республики Алтай
	Постановление Администрации муниципального образования Огневское сельское поселение №28 от 07.07.2017 г.

	3
	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Огневского сельского поселения Усть-Коксинского района Республики Алтай
	Постановление Администрации муниципального образования Огневское сельское поселение №29 от 07.07.2017 г.

	4
	Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Огневского сельского поселения Усть-Коксинского района Республики Алтай 
	Постановление Администрации муниципального образования Огневское сельское поселение №30 от 07.07.2017 г.





[bookmark: _Toc213229927][bookmark: _Toc210221965]ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОГНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УСТЬ-КОКСИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕГО РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Настоящий раздел содержит анализ градостроительной ситуации и выявление проблем в сферах муниципальной правовой базы поселения в области землепользования и застройки, природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильём, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории. При выполнении комплексной оценки выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ.
[bookmark: _Toc210221966][bookmark: _Toc213229928]2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Муниципальное образование Огневское сельское поселение расположено на юго-западе Республики Алтай, на юге центральной части Усть-Коксинского района. Особенностью географического положения является большая удаленность от центра Российской Федерации - более 4000 км от г. Москвы, от республиканского центра - г. Горно-Алтайска - 414 км. 
В состав сельского поселения входят: с. Огневка, п. Березовка, с. Кайтанак, п. Сахсабай, п. Мараловодка. Административным центром сельского поселения является село Огневка. 
Огневское сельское поселение муниципального образования Усть-Коксинский район Республики Алтай наделено статусом сельского поселения законом Республики Алтай от 13 января 2005 года №10-РЗ «Об образовании муниципальных образований, наделении соответствующим статусом и установлении их границ».
Граничит на севере и на западе с Усть-Коксинским сельским поселением, на востоке с Верх-Уймонским сельским поселением, на юге с Республикой Казахстан (рис.1).
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Рис. 1. Положение Огневского сельского поселения в Усть-Коксинском районе 
[bookmark: _Toc213229929][bookmark: _Toc210221967]2.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
[bookmark: _Toc213229930]2.2.1 Геологическое строение
Сельское поселение находится на юго-западе Республики Алтай, на юге центральной части Усть-Коксинского района. Высота над уровнем моря превышает 
Территория поселения располагается на горных сооружениях, окружающие Уймонскую котловину. Они сложены верхнепротерозойкими пара ортосланцами области регионального метаморфизма.
Пойма рек сложена современным аллювием, представленным галечниковым грунтом с валунами до 20% по объёму. Содержание гальки в грунте составляет 96%.
Первая и вторая надпойменные террасы с поверхности сложены современными делювиальными песчанистым легким суглинком и супесью с дресвой. Мощность делювия на первой террасе не превышает – 0,8 – 1,0 м, на второй террасе 2,0 – 2,5 м. на суглинках сформировалась черноземная почва мощностью 0,3 – 0,4 м.
Под делювиальными осадками залегают аллювиальные верхнечетвертичные отложения. Представлены аллювиальные отложения террас галечниковыми грунтами со слабо выраженной слоистостью, с линзами и прослоями гравийного грунта. Слабо выраженная слоистость обусловлена чередованием прослоев галечниковых грунтов с различной крупностью гальки и отдельными прослоями гравийных грунтов. Содержание крупнообломочного материала в составе аллювия террас составляет 81%. По петрографическому составу галька состоит из метаморфических и изверженных пород. Мощность отложений террас по данным буровых скважин на воду, пробуренных в селе, превышает 50 м.
Состояние компонентов геологической среды, морфологии местности и их изменение в пространстве и времени для рассматриваемой территории определяется эрозионной деятельностью р. Катуни. На современное состояние река сформировала на данном участке ассиметричную долину шириной до 5,5 км. Основная часть приходится на правобережную пойму, ширина которой достигает 5 км. С левого берега сохранились только вторая надпойменная терраса, на которой расположена основная часть сел, частично первая терраса и пойма шириной не более 300 – 500 м. Такая направленность формирования долины, наращивание правобережной поймы за счет размыва и разрушения левого берега, видимо продолжается уже исторически длительный промежуток времени, возможно весь послеледниковый период. Обусловлено это возможно резким поворотом направления речной долины с северо–восточного на восточное, юго–восточное при в входе реки Уймонскую межгорную котловину. Сложившаяся направленность руслового процесса сохраниться видимо и в будущем с достижением русла реки коренного склона долины, сложенного скальными грунтами. В связи с этим защита села от эрозионной деятельности реки приобретает особую актуальность.
Террасированные территории р. Катуни сложены относительно слабосжимаемыми грунтами (пески, гравий, реже суглинок).
В соответствии с СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» эрозионный процесс относится к весьма опасному.
В соответствии с общим сейсмическим районированием территории Российской Федерации населенные пункты Огневского СП Республики Алтай расположены в районе с расчетной сейсмической интенсивностью шкалы MSK – 64 8 баллов при сейсмической опасности «А».
В составе аллювиальных отложений реки по гранулометрическому составу, плотности и категории по трудности разработки грунты разделены на два инженерно – геологических элемента (ИГЭ):
- ИГЭ – 1 галечниковый грунт с валунами до 20%;
- ИГЭ – 2 галечниковый грунт.	
Инженерно-геологические условия строительства
Инженерно-геологические группы поверхностных отложений:
	- Формация: орогенная.
	- Генетический тип комплекса: проллювиальный.
	- Инженерно-геологические группы комплексов пород: грубообломочные несвязные и связные.
Обеспеченность территории местными строительными материалами: запасы глины, известняка, мрамора, песка, камня и др. 
Из физико-геологических явлений на территории сельского поселения можно выделить:
— высокая сейсмичность - 8 баллов, категория грунтов по сейсмичным свойствам - II;
— возможность образования «верховодки»;
— большая глубина сезонного промерзания грунтов;
— суглинки в зоне сезонного промерзания, с учетом возможного образования «верховодки», характеризуются как сильнопучинистые грунты;
	Коррозионная активность грунтов:
— к свинцовой оболочке кабеля — высокая;
— к алюминиевой оболочке кабеля — средняя;
— к углеродистой стали — средняя.
Природные условия для строительства неодинаковы в различных частях сельсовета. 
К простым с ограничениями инженерно-геологическим условиям для строительства территориям следует отнести террасированные р. Катуни. Они сложены относительно слабосжимаемыми грунтами (пески, гравий, реже суглинок). Пески и гравий являются надежным основанием для различных типов фундаментов. Для одно-трехэтажных жилых и общественных зданий предпочтителен ленточный фундамент. Для 5-12 этажных зданий – свайный фундамент. Для одноэтажных сельскохозяйственных сооружений и одно-трехэтажных промышленных зданий, и сооружений – ленточный или столбчатый типы фундаментов.
Уровень грунтовых вод на надпойменных террасах, как правило, находится ниже глубины заложения фундаментов и подземных коммуникаций или даже ниже активной зоны от сооружений, что является благоприятным для строительства и эксплуатации зданий.
Территории средней для строительства сложности – это слабо- и среднерасчленненные среднегорья с покровом дефлюкционных суглинков и пологоувалистые днища котловин. Строительство на ней осложняется наличием почти сплошного покрова лессовидных грунтов, обладающих просадочными свойствами. 
Для строительства на просадочных грунтах требуется или специальная подготовка грунтов (уплотнение верхней 2-3-х метровой пачки грунтов или выемка верхней пачки грунтов и замена их непросадочным грунтом), или применение свайных фундаментов, прорезающих всю просадочную толщу, или применение других специальных фундаментов. Все это удорожает строительство. При отсутствии этих мероприятий в процессе строительства и эксплуатации зданий возможны их деформации, вплоть до разрушения. При замачивании просадочных грунтов они приобретают пучинистые свойства, что также опасно для устойчивости зданий и подземных коммуникаций. Грунтовые воды, как правило, находятся низко, но при значительных утечках их уровень может повыситься, что приведет к ухудшению физико-механических свойств грунтов и повлияет на устойчивость сооружений.
К непригодным для строительства территориям следует отнести высокогорья с ледниками и каменистыми россыпями и глубокорасчлененные крутосклонные среднегорья.
Главным неудобством для строительства является большая крутизна склонов, а также высокая расчлененность территории, высокое стояние грунтовых вод в понижениях и, соответственно, пучинистость грунтов. Кроме того, сейсмичность территории более 8 баллов, оползни, карст, лавины, осложняющие строительство и эксплуатацию зданий и сооружений.
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В гидрогеологическом плане для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения эксплуатируются водоносные комплексы. Основу водоносного комплекса представляют:
- верхнечетвертичные отложения; 
- водоносная зона эоплейстоценовых-нижнеплестоценовых отложений.
На различных участках территории района работ подземные воды выработками глубин 6,8 метров не вскрыты.  
По составу: воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые, нейтральные до слабо щелочных, преимущественно умеренно-жесткие (жесткость 2,5-0,34 г/куб. дм), пресные (минерализация 0,23-0,49 г/куб. дм).
Органические загрязнители содержатся в фоновых концентрациях. 
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Огневское сельское поселение располагается на обширной территории, простирающейся от Уймонской котловины до границы с Республикой Казахстан, что придает его рельефу выраженную меридиональную зональность. Высота территории над уровнем моря достигает 1200 м.
Согласно геоморфологическому районированию Огневское сельское поселение Усть-Коксинского района расположено в пределах первой и второй надпойменных террас. Это - рельеф гор и мелкосопочника на складчато-глыбовом основании, область дифференцированных новейших движений (массивно гребневидный, пролювиальный, мелкосопочный).
Почвы представлены почвами черноземного типа. На склонах южной, юго–западной и юго–восточной экспозиции они сменяются горно–степными черноземовидными почвами и далее, подчиняясь вертикальной зональности, горно–лесными и черноземовидными, горно–лесными бурыми почвами и выше–почвами субальпийской и альпийской зоны. В долине реки Катунь распространены березовые леса в комплексе с суходольными лугами и кустарниками, выше по вертикали преобладают лиственничные, на северных склонах горно–таежного пояса расположены кедровые леса, в средней полосе – преобладают темно – хвойные леса.
Основу пахотных угодий составляет черноземы разных подтипов и видов.
Недостаточная увлажненность, часто повторяющиеся весенние засухи и короткий вегетационный период не обеспечивают получение стабильных урожаев зерновых культур. В этой связи водные ресурсы как сырье, как среда обитания, как рекреационный ресурс, как ресурс, используемый для получения энергии, как продукт питания человека выступают в качестве ресурсной основы успешной деятельности всех отраслей экономики и социальной сферы.
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Согласно СНиП 23 – 01 – 99* «Строительная климатология» район относится к «1В».
Климат характеризуется сочетанием резко континентальных черт, которые меняются на склонах и котловинах. Климат отличается суровой зимой с сильными ветрами и метелями, весенними и осенними заморозками, жарким летом.
Среднегодовая температура воздуха составляет 1,9 С. Наиболее холодным месяцем, является январь со среднесуточной температурой воздуха -23,3 С и её абсолютным минимумом в отдельные годы – 56 С. 
Наиболее высокая средняя месячная и абсолютная максимальная температура воздуха наблюдаются в июле: 15,4 С и 34 С. Безморозный период длится 95 дней.
Средняя годовая температура поверхности почвы составляет – 1 С, абсолютные ее значения наблюдаются в июле (60 С) и в январе (- 60 С).
За год выпадает 40 мм осадков. Выпадение первого снега наблюдается спустя 3-9 дней после перехода средней суточной температуры воздуха через 0 С. В среднем снежный покров устанавливается 14 октября, а сходит 22 марта. Высота снежного покрова в такие зимы в среднем достигает 31 см, а запас воды в снеге 63 мм.
Погода с ветрами бывает более 200 дней в году. Наиболее часты ветры весной и осенью, когда число дней со штилем не превышает 5 – 10 дней в месяц. Наибольшей скоростью ветра характеризуется зимний период: среднемесячные значения скорости ветра не бывают меньше 1,4 м/с, а в порывах достигают 40 м/с. Ветер силой более 4-х баллов (по международной шкале Бофорта более 8 м/с) повторяется ежемесячно в среднем в 2,52% случаев. Преобладающее направление ветра в году западное (рис. 3).
Нормативная глубина сезонного промерзания суглинков 1.9 м, супесей, песков пылеватых и песков мелких - 2.3 м. 
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По территории Усть-Коксинского района протекает множество горных рек – притоков Катуни, которая берет начало из ледников горы Белуха.
Через всю территорию Огневского сельского поселения с юга на север проходит река Катунь - одна из крупнейших рек на Алтае, главная водная артерия Горного Алтая. Питание реки смешанное, с большей долей ледникового питания. Таяние ледников и высокогорных снегов обуславливает вторую волну половодья. Ледовые явления начинаются в конце октября — начале ноября с обилием шуги, донного льда, зажорами. В верхнем течении река замерзает в декабре, но не каждый год, в среднем и нижнем течении — в ноябре. Вскрывается в первой половине апреля, ледоход часто сопровождается заторами с подъёмом уровней до 6 м. 
На верхнем участке река огибает Катунский хребет с южной и западной сторон и обладает наибольшими уклонами с общим падением до 1000 м. На этом участке Катунь принимает множество притоков с южного и западного склонов Катунского хребта, а также с хребтов Листвяга и Холзун. Леса здесь представлены черневой тайгой. Притоки Катуни в пределах Огневского сельского поселения отражены в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Притоки Катуни в пределах Огневского сельского поселения
	№
	Название притока Катуни
	Протяженность, км
	Притоки

	1
	р. Тихая
	43
	Таловочка, Тополевка, Сухонькая

	2
	р. Зеленка
	36
	Маралиха (24 км), Громотуха (1 км), Татарка (26 км), Поперечная Татарка (6 км)

	3
	р. Маралушка
	-
	-

	4
	р. Мишкин Ключ
	-
	-

	5
	р. Быструха
	29
	Проездная Быструха

	6
	р. Бирюкса
	44
	Столбовая Бирюкса (20 км), Тихая Бирюкса (25 км), Красная Бирюкса (28 км)

	7
	р. Пологая
	-
	-

	8
	р. Тикеля
	-
	-

	9
	р. Зайченон
	17
	-

	10
	р. Челтогишиха
	-
	-

	11
	р. Кабануха
	-
	-

	12
	р. Агафониха
	-
	-

	13
	р. Кайтанак
	24
	Прямой Кайтанак

	14
	р. Малый Сугаш
	16
	-

	15
	р. Огневка
	18
	Большая Чернушка 

	16
	р. Уюлушка
	-
	

	17
	руч. Чащевитый
	-
	

	18
	р. Петрушкина
	-
	


По данным государственного водного реестра России все указанные реки относятся к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Катунь, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн рек — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.  
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На территории сельского поселения отсутствуют месторождения и проявления месторождений полезных ископаемых.
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Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, земельные ресурсы Огневского сельского поселения представлены землями следующих категорий: лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения и водного фонда, земли особо охраняемых территорий и объектов. 
К категории земель лесного фонда относятся земли Усть-Коксинского лесничества. 
К землям населённых пунктов относятся территории в границах населённых пунктов. 
К землям промышленности относятся земли под автомобильными дорогами, железными дорогами, объектами электроснабжения, газоснабжения, связи, объектами специального назначения. 
К землям сельскохозяйственного назначения относятся земли под сельскохозяйственными объектами, полями, крестьянско-фермерскими хозяйствами и садоводческими участками.
Земли водного фонда заняты крупными реками муниципального образования. 
К землям особо охраняемых территорий и объектов относится территория памятника природы – Кедровая роща.
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Растительность
Территория сельского поселения характеризуется разнообразием растительных сообществ, характерных для высокогорной местности.
Растительный покров выражен по высотным поясам. Вершины хребтов занимают субальпийские луга и высокогорная тундра.
Степной пояс характеризуется степной растительностью.
Высокогорные тундры занимают большие пространства на Катунском хребте. Отличаются большим разнообразием, благодаря уникальным природно-климатическим условиям с выраженной вертикальной зональностью.
В Огневском сельском поселении произрастает около 700 видов растений, из которых более 20 занесены в Красную книгу России и Республики Алтай. В высокогорьях здесь можно встретить в больших количествах золотой корень (родиола розовая).
Животный мир
Животный мир сельского поселения отличается разнообразием видов, адаптированных к условиям высокогорья.
Птицы представлены следующими видами: славки серая и завирушки, садовая камышовка, обыкновенная чечевица, зелёная пеночка, лесной конёк, серая мухоловка, зяблик, полевой в кустарниках; в берёзово-лиственничных перелесках — черноголовый чекан, полевой жаворонок, щегол; полевой жаворонок, черноголовый чекан, перепел — на посевах; каменка-плясунья, полевой конёк — на участках сухой степи и по обочинам дорог; чёрная ворона, сорока — на посевах и в перелесках; 
Животные представлены следующими видами: лесная и полевая мыши, узкочерепная полёвка, обыкновенная полёвка в межгорных котловинах и долинах с домовой мышью на посевах, с длиннохвостым сусликом по степным шлейфам склонов, останцам и террасам; полёвка экономка и водяная крыса — по старицам, в приречных лугах и заболоченных верховьях горных рек; красная, красно-серая полёвки и бурундук в сосновых и берёзово-сосновых лесах по террасам средних рек.
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На территории сельского поселения находится два объекта культурного наследия регионального значения (таблица 2.2.9-1)
Таблица 2.2.9-1
Перечень объектов культурного наследия Огневского сельского поселения
	№ п/п
	Наименование ОКН
	Вид ОКН
	Регистрационный номер объекта в ЕГР ОКН (памятников истории и культуры) народов РФ
	Категория историко-культурного значения объекта
	Местонахождение ОКН

	Памятник истории

	1. 
	Памятник воинам-землякам в Великой Отечественной войне
	памятник
	041610441230005
	регионального значения
	Республика Алтай, Усть- Коксинский район, село Огневка, по улице Школьная, на территории МБОУ "Огневская СОШ"

	2. 
	Братская могила партизан
	памятник
	041610462860005
	регионального значения
	Республика Алтай, Усть- Коксинский район, село Кайтанак, по улице Новая, на территории сельского гражданского кладбища



В 2015 году в центре села Кайтанак Усть-Коксинского района Республики Алтай установили памятник (мемориал) воинам Великой Отечественной войны. На нём увековечены имена 97 солдат ВОВ родом из Кайтанак.  Координаты памятника: 50.152713, 85.464875. Памятник поставили на собственные средства 
Таблица 2.2.9-2
Перечень объектов культурного наследия археологического наследия
	№ п/п
	Наименование ОКН
	Местонахождение объекта культурного наследия
	Датировка объекта
	Автор открытия памятника / Исследователь памятника
	Библиография / Научный отчет

	1
	Березовка, могильник
	Расположен в 5 км к северу от пункта Березовка Огневского сельского поселения, в поле, рядом со склоном горы
	Датировка не установлена

	-
	Археологические памятники и объекты Усть-Коксинского района /Составители: Ойношев В.П., Телеков Г.С.  – Горно-Алтайск: АУ РА «АКИН РА», 2014.  –  112 с.

	2
	Карьер грунтовый резерв № 4, погребение
(регионального значения)


	Участок карьера грунтового резерва № 4, расположен на автодороге Усть-Кокса – Огневка – Мараловодка, в 5,5 км к ЮЗ от с.Огневка, на левом берегу р. Катунь, у подножья холма – отрога хребта Ак-Тайга. Географические координаты памятника по GPS-приемнику: N - 50°11'22,6", Е -085°28'22,0". Высота 1006 м над уровнем моря (по балтийской системе высот)
	Датировка не установлена
	Исследовал 
Соёнов В.И. 
в 2003 г.
	Соёнов В.И. Отчет об археологических исследованиях в Горном Алтае. – Горно-Алтайск, 2003. 
Открытый лист № 13 от 01.03.2002 г.


	3
	Саксабай, могильник  
	Расположен между селами Саксабай и Огневка, на левом берегу р. Кокса
	Датировка не установлена
	-
	Археологические памятники и объекты Усть-Коксинского района /Составители: Ойношев В.П., Телеков Г.С.  – Горно-Алтайск: АУ РА «АКИН РА», 2014.  –  112 с.


На территории сельского поселения расположен этно-природный комплекс – гора Красная. Находится в 16 км к юго-западу от с. Мараловодка. Естественные границы природного комплекса образованы р. Бирюкса и р. Кайтанак, которые являются левыми притоками р. Катунь. Абсолютная высота местности 2471 м. Горный комплекс (высокогорные рыбные озера, пихтовые леса, разнотравье, заросли красного корня) богат природными ресурсами, которыми издавна пользуется местное население. Объект подходит для туризма. 
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Усть-Коксинский район — уникальный район, расположенный в юго-западной части Республики Алтай, предлагает разнообразные возможности для туризма. Район отличается разнообразием природных зон, включая степи, межгорные котловины, горную тайгу, альпийские и субальпийские луга, а также вечные снега и ледники.
Территория сельского поселения подходит для развития туризма. 
Уникальное расположение поселения создает особую привлекательность для туристов. Территория отличается исключительным природным ландшафтом, который привлекает своей красотой. 
Пейзажное разнообразие представлено гармоничным сочетанием различных природных зон:
Высокогорные ландшафты с характерной растительностью;
- Полупустынные участки;
- Горно-лесные зоны;
- Живописные речные долины.
Высота расположения поселения превышает 1000 метров над уровнем моря. Такое расположение обеспечивает чистейший горный воздух.
Рекреационный потенциал может быть представлен организацией кемпингов и туристических стоянок, развитие экологического туризма, организация рыболовного туризма, организация фототуров для любителей пейзажной съемки.
В данный момент туристический потенциал местности реализуется благодаря частным базам отдыха – Алтай-Аксиома, Тайна Красной Горы, Озёра Красной горы, гостевой дом - Аким
На территории турбаз размещены комфортабельные домики для посуточного проживания, оснащенные всем необходимым, также есть возможность проведения экскурсий хозяевами турбаз. 
Активный отдых выступает первым в списке предложенных вариантов развлечений в сельском поселении. Пешие, конные прогулки к руслам рек и горам, восхождения на перевалы. Сплавы по рекам, рыбалка. 
[bookmark: _Toc213229940]2.2.11 Особо охраняемые природные территории
На территории Огневского сельского поселения на севере села Кайтанак находится памятник природы районного значения – Кедровая роща. Данный памятник представляет собой участок ландшафта, площадью 21 га. Покрытых лесом по границе р. Катунь на юг до дороги на с. Сахсабай, на север до первой протоки р. Катунь, восточная часть массива ограничена залесенным сенокосом (березняк). Высота над уровнем моря занимает 980 метров. Произрастает кедр, ценная и эстетическая в экологическом отношении порода. Кадастровый номер участка 04:08:060801:290.
[bookmark: _Toc210221968][bookmark: _Toc213229941]2.3 НАСЕЛЕНИЕ 
Ключевым социально-экономическим показателем формирования градостроительной системы любого уровня является динамика численности населения. Вместе с природными, экономическими и экологическими факторами она играет важную роль в обеспечении сбалансированного и устойчивого развития территории муниципального образования.
Численность населения МО Огневское сельское поселение Усть-Коксинского района Республики Алтай, по данным на 01.01.2025 г., составила 1247 человека. Динамика изменения численности представлена в таблице 2.3-1.
Таблица 2.3-1.
Динамика изменения численности населения поселения
	Численность населения, чел
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	с. Огневка
	695
	692
	713
	704
	715
	535
	528
	579
	547
	539
	533

	п. Березовка
	325
	322
	304
	285
	291
	207
	209
	224
	214
	220
	204

	с. Кайтанак
	416
	416
	413
	393
	402
	288
	279
	302
	300
	312
	311

	с. Сахсабай
	17
	17
	19
	14
	15
	16
	13
	12
	13
	12
	10

	п. Мараловодка
	285
	293
	274
	267
	269
	182
	189
	202
	190
	169
	189

	Общая численность населения сельского поселения
	1738
	1740
	1723
	1663
	1692
	1228
	1218
	1319
	1264
	1252
	1247


[bookmark: _Toc210221969][bookmark: _Toc213229942]
За последние годы естественный прирост/убыль в поселении колебался от 12 до -10 человек. В последний раз показатель был равен 0. На 2023 год общий коэффициент рождаемости и смертности был равен 18,7 промилле. Миграционный прирост равен -11 человек.
2.4. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Обеспечение качественным жильём населения является одной из важнейших социальных задач. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства – это приоритетные цели жилищной политики.
Жилищное строительство на территории муниципального образования в основном осуществляется за счёт средств населения посредством строительства и реконструкции индивидуальных жилых домов. По данным Алтайкрайстата (https://22.rosstat.gov.ru) общая площадь жилых помещений на 2021 год составила 26,5 тысяч м2.
Жилые дома имеют печное отопление.
[bookmark: _Toc213229943][bookmark: _Toc210221970]2.5 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Социальная сфера является одним из приоритетных видов деятельности сельского поселения. Наличие полноценной и доступной социальной инфраструктуры как материальной базы развития социального потенциала – необходимое условие нормального функционирования и развития территории.
Учреждения образования
Данные о количестве образовательных организация представлены в таблице 2.5-1.
Таблица 2.5-1.
Образовательные учреждения Огневского сельского поселения
	Наименование учреждения
	Адрес
	Емкость по проекту, мест
	Число учеников, чел.
	Площадь здания кв. м
	Кадастровый номер земельного участка

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Общеобразовательные учреждения

	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Огневская средняя общеобразовательная школа» имени Героя Советского Союза Ф. Ф. Ермолаева
	с. Огневка, ул. Школьная, д. 8
	
	117
	
	04:08:060101:156

	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кайтанакская основная общеобразовательная школа»
	с. Кайтанак, ул.
Новая, д. 2
	140
	73 
	
	04:08:060301:185

	Филиал МБОУ «Кайтанакская ООШ» (п. Мараловодка)
	п. Мараловодка, ул Скосарева, д. 2а
	
	
	
	04:08:060401:481

	Дошкольные учреждения

	Филиал детский сад «Колобок» МБОУ «Огневская СОШ»
	с. Огневка, ул. Школьная, д. 8
	
	
	
	04:08:060101:156

	Филиал детский сад «Рябинушка» МБОУ «Огневская СОШ»
	п. Березовка, ул. Садовая, 26
	20
	
	157,5
	04:08:060201:7

	Филиал детский сад «Березка» МБОУ «Кайтанакская ООШ»
	с. Кайтанак, улица Проточная 25
	18
	18 
	139,7
	04:08:060301



МБОУ «Огневская СОШ»
Дата создания МБОУ «Огневская СОШ» – 01.10.1975. Лицензия от 31.05.2021 №10-2-2021. Свидетельство о государственной аккредитации от 18.06.2021 №715. Учредитель – Администрация Муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай.
Обучающиеся проживают в селе Огневка и поселке Березовка. 
Основным видом деятельности МБОУ «Огневская СОШ» является реализация общеобразовательных программ:
основной образовательной программы начального общего образования;
основной образовательной программы основного общего образования;
основной образовательной программы среднего общего образования.	
Школа реализует программы дополнительного образования в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом Минпросвещения России от 27.07.2022 «629. Для этого Школа разработала и утвердила общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного образования (с адаптацией для учащихся с ОВЗ): 
- «Джаз-танец» - художественного направления;
- «ЮИД» - социально-гуманитарного направления;
- «Школьный музей» - туристско-краеведческого направления;
Школа организует сетевое взаимодействие с учреждением дополнительного образования МБУ ДОД «Усть-Коксинский ДДТ», МБУ ДОД «Усть-Косинская ДЮСШ»:
- «Волейбол» - физкультурно-спортивное направление;
- Казачья застава» - туристско-краеведческое направление;
- Школьный театр «Зазеркалье» - художественное направление.
МБОУ «Кайтанакская ООШ»
Дата создания МБОУ «Кайтанакская СОШ» - 2002 г. В 2019 году введено в эксплуатацию здание школы после капитального ремонта.
Лицензия от 14.03.2014 г. №04ЛО – 1 №000119 бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации от 23.04.2014г., серия 04А01 № 0000168; срок действия: до 23 апреля 2026 года.
Основным видом деятельности является реализация общеобразовательных программ: 
 основной образовательной программы начального общего образования; 
 основной образовательной программы основного общего образования.
Также Школа реализует: 
 адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1-9/12/13 лет);
 адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1-9/12/13 лет) и дополнительные общее развивающие программы. 
Обучение ведётся в одну смену. Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели для 1-9 классов Начало занятий – 8 час.00 мин. Продолжительность учебного года – 34 недели для 2-9 классов, 33 учебные недели для 1 класса. Продолжительность урока - 40 минут, за исключением первого класса, который обучается по ступенчатой системе.
Детский сад «Колобок»
Филиал детский сад «Колобок» МБОУ «Огневская СОШ» основан в 1965 году.
Лицензия на правоведения образовательной деятельности Серия 04ЛО1 № 0000270, регистрационный № 10265 от 21.10.2015г.
Режим работы с 07.30 часов –до 18.00 часов, длительность –10,5 часов; выходной –суббота, воскресенье.
Воспитательно - образовательный процесс, строится на основе режима дня, утверждённого старшим воспитателем, который устанавливает распорядок бодрствования и сна, приёма пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непосредственной образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. Планируя и осуществляя воспитательно -образовательный процесс, педагогический коллектив опирается на нормативные документы:
•Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
•Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
•Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3648-20«Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
Детский сад «Рябинушка»
Филиал детский сад «Рябинушка» МБОУ «Огневская СОШ» основан в 1980 г. Лицензия от 21.10.2015 №1480, серия 04П01 №0000440. 
Детский сад «Березка»
Филиал детский сад «Березка» МБОУ «Кайтанакская ООШ» основан в 1980 г. Лицензия №10120 от 14.03.2014 г.
С 01.09.2023 г. Филиал детский сад «Березка» МБОУ «Кайтанакская ООШ» реализует Образовательную программу дошкольного образования Филиала детский сад «Берёзка» МБОУ «Кайтанакская ООШ» (далее – ОП ДО Филиала детский сад «Берёзка» МБОУ «Кайтанакская ООШ»), которая разработана педагогическим коллективом в соответствии с ФГОС ДО, на основе ФОП ДО /Приказ №40 от 28.08.2023 г.
В настоящее время в Усть-Коксинском районе действует муниципальная программа «Развитие образования» на 2019–2027 гг. В рамках данной программы запланированы следующие направления деятельности:
- создание условий для развития системы предоставления качественного общедоступного и бесплатного дошкольного образования в МО «Усть - Коксинский район» Республики Алтай;
- создание условий для развития системы предоставления качественного общедоступного и бесплатного общего образования в МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай;
- создание условий для развития системы предоставления качественного дополнительного образования детей в МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай, добиваться максимального охвата детей различных социальных категорий;
- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х (двух) месяцев до 3-х (трёх) лет в зависимости от потребностей населения, от 3-х (трёх) до 7-ми (семи) лет сохранение и обеспечение 100 %;
- Создание условий для развития системы предоставления качественного дополнительного образования детей в МО «Усть-Коксинский район».
Основными мероприятиями программы являются:
- обеспечение условий функционирования дошкольных учреждений;
- обеспечение пожарной безопасности объектов образования;
- обеспечение безопасной эксплуатации электрооборудования и электрических сетей объектов образования;
- обеспечение сохранности зданий и сооружений, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов дошкольного образования.
Система здравоохранения
Систему здравоохранения Огневского сельского поселения представляют три фельдшерско-акушерских пункта в с. Огневка (ул. Советская 26), с. Кайтанак (ул. Молодежная, 3А) и п. Мараловодка (ул. Катунская, 6).
Все фельдшерско-акушерские пункты сельского поселения являются структурными подразделениями БУЗ РА «Усть-Коксинская ЦРБ», основанной 20 мая 2003 года, расположенной по адресу с. Усть-Кокса, ул. Советская, 153.
К терапевтическому участку №3 и педиатрическому участку №3 относятся с. Огневка, п. Березовка, п. Мараловодка, с. Кайтанак.
Развитие физической культуры и массового спорта
В сельском поселении проводятся мероприятия физической культуры, направленные на популяризацию здорового образа жизни, укреплению здоровья и развитие спорта, также приуроченные к праздничным событиям и знаменательным датам. 
В настоящее время в Усть-Коксинском районе действует муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики» на 2019–2027 гг. В рамках данной программы запланированы следующие направления деятельности:
- создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового спорта, приобщение различных слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- совершенствование реализации молодёжной политики и системы патриотического воспитания граждан в МО «Усть-Коксинский район» РА.
На территории поселения располагаются 2 плоскостных спортивных сооружений и 2 спортивных зала.
Сфера культуры
На территории сельского поселения функционируют объекты культуры. Эти учреждения играют важную роль в культурной жизни местного населения, являясь центрами досуга и просвещения местного населения (табл.2.5-2).
Таблица 2.5-2
Объекты культурно-досугового (клубного) типа на территории Огневского сельского поселения
	№
	Наименование 
	Адрес 
	Творческие коллективы

	1
	Мараловодческий сельский клуб
	п. Мараловодка, ул. Катунская, 5 
	Вокальный коллектив «Белая верба», кружок «Умелые руки» 

	2
	Березовский сельский Дом культуры
	п. Березовка, ул. Садовая, 27А
	Театральный кружок «Веселушки», кружок «Умелые руки», вокальная группа «Березонька» 

	3
	Кайтанакский сельский клуб
	с. Кайтанак, ул. Новая, 8
	Детское творческое объединение «Солнышко»

	4
	Огневский сельский Дом культуры 	
	с. Огневка, ул. Школьная 10
	Детский вокальный коллектив «До-ми-соль», детское творческое объединение «Умелые ручки»


Сельские клубы и дома творчества сельского поселения являются структурными разделениями Муниципального учреждения администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай «Дом творчества и досуга», расположенного по адресу, с. Усть-Кокса, ул. Харитошкина, 5.
Муниципальной программой «Развитие культуры МО «Усть-Коксинский район» предусмотрено строительство СДК в с. Огневка.
На территории сельского поселения расположено три библиотеки – филиалы МУ АМО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай» «Межпоселенческая централизованная библиотечная система», расположенной по адресу с. Усть-Кокса, ул. Советская, 60 (Таблица 2.5-3).
Таблица 2.5-3
Объекты культурно-просветительского назначения на территории Огневского сельского поселения
	№
	Наименование
	Адрес
	Объем библиотечного фонда
	Вместимость читательских мест
	Общая площадь, кв.м
	Площадь выставочных залов, кв.м

	1
	Библиотека-филиал №9
	с. Огневка, ул. Ермолаева, 1а
	5215
	
	40
	18

	2
	Библиотека-филиал №17
	с. Кайтанак, ул. Новая, 8
	5026
	
	20
	6

	3
	Библиотека-филиал №18
	с. Мараловодка, ул. Скосарева,2а
	438
	
	16
	14


В настоящее время в Усть-Коксинском районе действует муниципальная программа «Развитие культуры» на 2019–2027 гг. В рамках данной программы запланированы следующие направления деятельности:
-повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры и искусства;
-повышение качества библиотечных услуг;
-сохранение и развитие историко-культурного наследия.
Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания
На территории Огневского сельского поселения осуществляют коммерческую деятельность следующие предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания (табл. 2.5-4).
Таблица 2.5-4
Предприятия торговли
	№ п/п
	Форма собственности, торговое предприятие, 
	Площадь торгового зала, м²
	Виды товаров/услуг
	Адрес объекта

	с. Огневка

	1
	Любимый 
	
	
	Ул. Ермолаева, 2, корп. 1

	2
	Весы 
	
	
	Ул. Советская, 27

	3
	Слайм 
	
	
	Ул. Советская, 11А

	4
	Кайтанак
	
	
	Ул. Советская, 11

	п. Березовка

	1
	Надежда
	
	
	Ул. Садовая, 23А

	с. Кайтанак

	1
	Ассорти
	
	
	Ул. Ленина, 38А

	2
	Изобилие 
	
	
	Ул. Молодежная, 2А

	п. Мараловодка 

	1
	Магазин
	
	
	Ул. Катунская, 9А


Таблица 2.5-5
Непроизводственные объекты по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг
	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес
	Вид деятельности
	Кадастровый номер

	1
	Сельская администрация Огневского сельского поселения Усть-Коксинского района Республики Алтай
	с. Огневка, ул. Школьная, д 12
	Муниципальные услуги
	Зу - 04:08:060101:354
Окс - 04:08:060101:741

	2
	Участковый пункт полиции
	с. Огневка, ул. Школьная, 16
	Муниципальные услуги
	Зу - 04:08:060101:362
Окс - 04:08:060101:675


[bookmark: _Toc213229944]2.6. ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
На территории Усть-Коксинского района в силу природно-климатических условий традиционно преобладающей отраслью сельскохозяйственного производства было и остаётся животноводство. За 2022 год в общем объёме производства продукция животноводства составила 85,1%, продукция растениеводства – 14,9%.
Основная отрасль экономики Огневского сельского поселения – сельское хозяйство. 
Сельское хозяйство
Основной отраслью специализации Огневского сельского поселения является животноводство. Основной деятельностью населения является ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ).
Основные виды разводимых животных: 
- лошади;
- олени - маралы;
- овцы;
- козы;
- крупный рогатый скот.
В соответствии с данными официального сайта Министерства сельского хозяйства Республики Алтай на территории сельского поселения Огневка по состоянию на 2025 год действуют два предприятия сельского хозяйства (табл. 2.6-1). 
Таблица 2.6-1 
Предприятия, осуществляющие деятельность в сфере животноводства
	№
	Наименование объекта
	Адрес
	Вид деятельности

	1
	Организация АО "КАЙТАНАК"
	 с. Огневка, ул. Школьная, д. 10
	Разведение оленей

	2
	Организация ООО "КАЙТАНАК"
	с. Огневка, ул. Нагорная, д.11
	Разведение оленей


На территории Усть-Коксинского района действует муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО «Усть-Коксинский район». Основными задачами которой являются:
- создание условий для экономического роста и увеличение занятости населения в реальном секторе экономики;
- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- формирование благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса;
- совершенствование системы информационно-рекламного обеспечения в сфере туризма для приоритетного развития отрасли;
- повышение престижа работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;
- обеспечение эпизоотического и ветеринарно–санитарного благополучия;
- обустройство и содержание мест утилизации биологических отходов.
[bookmark: _Toc213229945][bookmark: _Toc210221971]2.7 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
Дороги и транспортная инфраструктура играют ключевую роль для социальной и экономической устойчивости поселения. Сеть автомобильных дорог общего пользования в Огневском сельском поселении представлена дорогами регионального и местного значения.
Удаленность населенных пунктов от районного центра - с. Усть-Кокса составляет: 10 км до с. Огневка, 8 км до пос. Березовка, 20 км до с. Кайтанак, 27 км до п. Мараловодка.
Грузовые и транспортные перевозки осуществляются автомобильным транспортом. 
Пассажирскими перевозками не занимается ни одно предприятие на территории сельского поселения, что ставит сельское поселение в зависимость от частного транспорта. 
Транспорт внутри поселения — автомобильный, сельхозтехника, гужевой.
Основные технические и эксплуатационные характеристики и параметры автомобильных дорог регионального значения, проходящих по территории Огневского сельского поселения указаны в таблице 2.7-1.
Перечень мостовых сооружений указан в таблице 2.12, перечень искусственных сооружений, расположенных на дорогах регионального значения указан в таблице 2.13
Таблица 2.7-1
	Наименование дорог
	Усть-Кокса - Мараловодка

	Идентификационный номер
	84 ОП РЗ 84К-111

	Начало, км
	0+000

	Конец, км
	23+483

	Протяжённость, км
	23.483

	Из щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими
	Длина, км
	23.483

	Техническая категория
	V

	Ширина проезжей части, м
	4-6

	Максимальная пропускная способность 
	200


Таблица 2.7-2
Перечень мостовых сооружений, расположенных на дорогах регионального, местного значения в границах Огневского сельского поселения
	Автодорога
	Адрес
	Водоток
	Длина

	Общая площадь, м.кв.
	Материал
	Примечание

	Подъезд к с. Сахсабай

	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, расположен в южной части кадастрового квартала 04:08:060801
	р. Катунь
	
	648
	 
	Год строительства - 1988


Таблица 2.7-3
Перечень искусственных дорожных сооружений, расположенных на дорогах регионального и местного значения Огневского сельского поселения
			Автодорога	
	Искусственное сооружение
	Количество 
	Размеры 

	с. Кайтанак, ул. Лесная 
	Железобетонная труба
	1
	-

	п. Мараловодка, ул. Катунская
	Трубчатый переезд
	1
	-

	п. Мараловодка, ул. Катунская
	Железобетонные трубы
	3
	27 м.

	п. Мараловодка, ул. Лесная 
	Железобетонные трубы
	2
	-

	п. Мараловодка, ул. Скосарева
	Трубчатые проезды
	2
	4 м. и 5 м.

	с. Огневка, ул. Нагорная
	Трубчатые переезд
	1
	-

	с. Огневка, подъезд к кладбищу 
	Трубчатый переезд
	2
	8 м. и 6 м.




	Таблица 2.7-4

	Перечень автомобильных дорог (улиц) местного значения*


	№ п/п
	Наименование автомобильной дороги
	Протяженность, м
	В том числе по типу покрытия
	Идентификационный номер
	Категория автомобильной дороги
	Искусственные дорожные сооружения
	Протяженность, м

	
	
	
	усовершенст-вованное (асфальтобетон)
	гравийное
	грунтовое
	
	
	
	

	п. Березовка

	1
	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Березовка ул. Заречная
	2520
	0
	0
	2520
	84640475 ОП МР 257
	5
	отсутствуют
	 

	2
	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Березовка ул. Забочная
	280
	0
	0
	280
	 
	5
	 
	 

	3
	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Березовка ул. Комсомольская
	830
	0
	330
	500
	84640475 ОП МР 256
	5
	отсутствуют
	 

	4
	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Березовка ул. Садовая
	250
	0
	0
	250
	 
	5
	 
	 

	 5
	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Березовка ул. Советская
	260
	0
	0
	260
	 
	5
	 
	 

	6
	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Березовка ул. Совхозная
	490
	0
	385
	105
	84640475 ОП МР 367
	5
	отсутствуют
	 

	7
	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Березовка, проезд до скотомогильника
	2380
	0
	190
	2190
	84640475 ОП МР 368
	5
	отсутствуют
	 

	с. Кайтанак

	8
	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Кайтанак, ул. Ленина
	1090
	0
	1042
	48
	84640475 ОП МР 253
	5
	1 железобетонная труба
	11

	9
	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Кайтанак, ул. Новая
	1388
	0
	890
	498
	84640475 ОП МР 255
	5
	отсутствуют
	 

	10
	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Кайтанак, ул. Проточная
	1350
	0
	689
	661
	84640475 ОП МР 254
	5
	отсутствуют
	 

	11
	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Кайтанак, проезд до скотомогильника
	670
	0
	0
	670
	84640475 ОП МР 366
	5
	отсутствуют
	 

	п. Мараловодка

	12
	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Мараловодка ул. Катунская
	1646
	0
	515
	1131
	84640475 ОП МР 263
	5
	трубчатый переезд; 3 железобетонные трубы (27 м)
	6

	13
	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Мараловодка ул. Лесная
	810
	0
	810
	0
	84640475 ОП МР 262
	5
	2 железобетонные трубы
	14

	14
	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Мараловодка ул. Мирная
	410
	0
	0
	410
	84640475 ОП МР 258
	5
	отсутствуют
	 

	15
	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Мараловодка пер. Новый
	490
	0
	0
	490
	84640475 ОП МР 259
	5
	отсутствуют
	 

	16
	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Мараловодка пер. Полевой
	216
	0
	0
	216
	84640475 ОП МР 260
	5
	отсутствуют
	 

	17
	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Мараловодка ул. Скосарева
	1414
	0
	981
	433
	84640475 ОП МР 261
	5
	трубчатые переезды (2 шт, 4м и 5м)
	9

	с. Огневка

	18
	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Огневка, ул.70-лет Октября
	510
	0
	382
	128
	84640475 ОП МР 244
	5
	отсутствуют
	 

	19
	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Огневка, ул. Ермолаева
	940
	0
	510
	430
	84640475 ОП МР 245
	5
	отсутствуют
	 

	20
	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Огневка, ул. Заречная
	2390
	0
	1116
	1274
	84640475 ОП МР 246
	5
	отсутствуют
	 

	21
	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Огневка, проезд Зерноток
	510
	0
	0
	510
	84640475 ОП МР 364
	5
	отсутствуют
	 

	22
	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Огневка, ул. Молодежная
	387
	0
	387
	0
	84640475 ОП МР 247
	5
	отсутствуют
	 

	23
	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Огневка, ул. Набережная
	1430
	0
	0
	1430
	84640475 ОП МР 248
	5
	отсутствуют
	 

	24
	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Огневка, ул. Нагорная
	1174
	0
	612
	562
	84640475 ОП МР 249
	5
	трубчатый переезд
	6

	25
	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Огневка, пр. Огородный
	900
	0
	0
	900
	84640475 ОП МР 243
	5
	отсутствуют
	 

	26
	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Огневка, пер. Проточный
	640
	0
	0
	640
	84640475 ОП МР 363
	5
	отсутствуют
	 

	27
	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Огневка, ул. Солнечная
	690
	0
	600
	90
	84640475 ОП МР 250
	5
	отсутствуют
	 

	28
	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Огневка, ул. Школьная
	970
	0
	825
	145
	84640475 ОП МР 251
	5
	отсутствуют
	 

	29
	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Огневка, подъезд к кладбищу
	275
	0
	0
	275
	84640475 ОП МР 252
	5
	трубчатый переезд (2 шт, 8м и 6м)
	14

	30
	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Огневка, ул. Полевая
	910
	0
	0
	910
	84640475 ОП МР 429
	5
	отсутствуют
	

	п. Сахсабай

	30
	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, п. Сахсабай, ул. Луговая
	1100
	0
	0
	1100
	84640475 ОП МР 264
	5
	отсутствуют
	 

	31
	Подъезд к с. Сахсабай (84К-75)
	5363
	0
	5363
	0
	84640475 ОП МР 392
	5
	Автомобильный мост
	242,5

	
	Итого по Огневскому с/п
	33773
	0
	15627
	18146
	
	
	
	302,5



Автомобильные дороги, проходящие по Огневскому сельскому поселению, не имеют асфальтированного покрытия. 
Дороги местного значения сельского поселения обеспечивают базовую транспортную связь и являются основой повседневной жизни для местных жителей. Дороги местного значения являются связующим звеном между социально значимыми объектами и домами жителей сельского поселения. 
[bookmark: _Toc210221972][bookmark: _Toc213229946]2.8 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
[bookmark: _Toc213229947][bookmark: _Toc179985105]2.8.1 Водоснабжение
Надежное хозяйственно-питьевое водоснабжение – важнейшие условие жизнедеятельности муниципального образования.
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Огневского сельского поселения являются подземные воды (артезианские скважины). В п. Берёзовка, с. Кайтанак, с. Огнёвка, п. Мараловодка имеется централизованная система холодного водоснабжения. Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения отсутствует (обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревателей: колонок, бойлеров, электроводонагревателей и т.д.). 
Согласно схеме водоснабжения и водоотведения Огневского сельского поселения Усть-Коксинского района Республики Алтай до 2035 года, водоснабжение п. Берёзовка, с. Кайтанак, с. Огнёвка, п. Мараловодка осуществляется от скважин насосами I подъема по ниткам водовода поступает в разводящие сети п. Берёзовка, с. Кайтанак, с. Огнёвка, п. Мараловодка. В качестве регулирующей ёмкости используется накопительный бак (водонапорная башня). 
Общая протяжённость водопроводных сетей Огневского сельского поселения составляет 3,753 км.
[bookmark: _Hlk153539438]В п. Сахсабай централизованное водоснабжение отсутствует, жители пользуются водой из шахтных колодцев и индивидуальных скважин.
На территории муниципального образования действует 4 системы централизованного водоснабжения - в п. Берёзовка, с. Кайтанак, с. Огнёвка, п. Мараловодка. Эксплуатирующие организация - МУП «Тепловодстрой Сервис» (табл.2.8.1-1). 
Таблица 2.8.1-1
	Наименование ВЗУ
	Населенный пункт
	Эксплуатирующая организация
	Организация собственник

	Скважина б н 93 
	с. Огневка 
ул. Солнечная 9 А
	МУП «Тепловодстрой Сервис»
	Администрация МО Усть-Коксинский район

	Скважина С25 91
	с. Огневка, 
ул. Нагорная 11А
	МУП «Тепловодстрой Сервис»
	Администрация МО Усть-Коксинский район

	Скважина б н (2011) 
	с. Мароловодка 
ул. Скосорева 14А
	МУП «Тепловодстрой Сервис»
	Администрация МО Усть-Коксинский район

	Скважина Г 15 09 
	с. Кайтанак 
ул. Молодежная 18 Г
	МУП «Тепловодстрой Сервис»
	Администрация МО Усть-Коксинский район

	Скважина Г 9 87 
	с. Березовка 
ул. Комсомольская 15 А
	МУП «Тепловодстрой Сервис»
	Администрация МО Усть-Коксинский район


Хозяйственно-питьевой водопровод, диаметром 25÷110 мм общей протяжённостью 3,753 км. 
В таблице 2.8.1-2 представлены эксплуатационные зоны Огневского сельского поселения.
Таблица 2.8.1-2
	Эксплуатирующая организация
	Зоны эксплуатационной ответственности (населенные пункты)
	Количество абонентов

	МУП «Тепловодстрой Сервис»
	п. Берёзовка
	47

	МУП «Тепловодстрой Сервис»
	с. Кайтанак
	30

	МУП «Тепловодстрой Сервис»
	с. Огнёвка,
	100

	МУП «Тепловодстрой Сервис»
	п. Мараловодка
	4

	Итого:
	-
	181


Характеристика водозаборов, используемых в качестве источников централизованного водоснабжения Огневского сельского поселения, основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 2.8.1-3.
 

Таблица 2.8.1-3
	Наименование ВЗУ и его местоположение
	Глубина, м
	Год бурения
	Мощность водозабора, м3/сут
	Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров)
	Наличие приборов учета воды
	Ограждения санитарной охраны

	Скважина б/н 93 с. Огневка ул. Солнечная 9 А
	80
	2006
	240
	Резервуар – Башня Рожновского – 56 м3
	Нет 
	Есть

	Скважина С25 91 с. Огневка, ул. Нагорная 11А
	20
	1991
	240
	Резервуар – Башня Рожновского – 25 м3
	Нет 
	Есть

	Скважина б/н (2011) с. Мароловодка ул. Скосорева 14А
	20
	2011
	108
	Трубчатый колодец
	Нет
	Есть

	Скважина Г 15 09 с. Кайтанак ул. Молодежная 18 Г
	25
	2009
	240
	Резервуар – Башня Рожновского – 25 м3
	Нет
	Есть

	Скважина Г 9 87 с. Березовка ул. Комсомольская 15 А
	60
	2006
	198
	Емкость 5 м3 – металл
	Нет
	Есть


Сети холодного водоснабжения Огневского сельского поселения выполнены в однотрубном исполнении. Способ прокладки – подземный. Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 2.8.1-4
Таблица 2.8.1-4
	Наименование населенного пункта
	Протяженность, м
	Диаметр, мм
	Материал
	Тип прокладки
	Средняя глубина заложения, м
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ, %

	с. Березовка ул. Комсомольская 15 А
	848
	75,11
	ПНД, Металл
	Подземный
	3
	1987
	25

	Водопроводная система с. Огневка ул. Нагорная 11 А
	628
	76
	ПНД
	Подземный
	3
	1991
	27

	Водопроводная система с. Огневка ул. Солнечная 9 А
	1741
	110
	ПНД
	Подземный
	3
	1993
	23

	Водопроводная система с. Огневка ул. Солнечная 9 А
	536
	110
	ПНД
	Подземный
	3
	1991
	25

	ИТОГО
	3753
	-
	-
	Подземный
	-
	-
	27



Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утверждённых приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. 
Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.8.1-5
Таблица 2.8.1-5
	Наименование узла и его местоположение
	Оборудование

	
	Марка насоса
	Производительность, м3/ч
	Напор, м
	Мощность эл. дв-ля, кВт
	Время работы, ч/год
	Износ, %

	Скважина б н 93 с. Огневка ул. Солнечная 9 А
	ЭЦВ – 6 – 10 – 110 
	10
	110
	5,5
	2920
	20

	Скважина С25 91с. Огневка, ул. Нагорная 11А
	ЭЦВ – 6 – 10 – 110 
	10
	110
	5,5
	2190
	15

	Скважина б н (2011) с. Мароловодка ул. Скосорева 14А
	ЕСО - 2
	4,5
	135
	1,5
	730
	30

	Скважина Г 15 09 с. Кайтанак ул. Молодежная 18 Г
	ЭЦВ – 6 – 10 – 80 
	10
	80
	5,5
	4380
	5

	Скважина Г 9 87 с. Березовка ул. Комсомольская 15 А
	ЭЦВ – 6 – 10 – 110
	10
	110
	5,5
	2190
	40


Водоснабжение каждого населённого пункта предлагается от существующих и вновь проектируемых водозаборных сооружений, с увеличением их производительности до необходимых потребностей. 
Удельное среднесуточное водопотребление населённых пунктов и комплексов отдыха принимается в соответствии с СП 31.13330.2021, нормативов государственных социальных стандартов и приведено в таблице 1.5.6.
Принятое удельное среднесуточное водопотребление населением включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, полив улиц и зелёных насаждений, полив приусадебных участков, нужды домашнего животноводства в сельских населённых пунктах, неучтенные расходы.
Расход воды в местах отдыха рассчитан на максимальную нагрузку, т.е. летний период и в принятые нормы включены (кроме полива) дополнительные расходы воды на групповые душевые и ножные ванны в бытовых зданиях, на стирку белья в прачечных, на приготовление пищи на предприятиях общественного питания.
Расходы воды по муниципальному образованию: 
Среднесуточный расход воды составляет:
существующее положение, питьевая вода – 90,2 м3/сут. (2024 год); 
[bookmark: _Hlk160706513]на расчетный срок питьевая вода – 90,2 м3/сут. (2035 год).
Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы: 
Qсут.max = Ксут.maх х Qср [1] (СП 31.13330.2021), 
где Ксут.max = 1,2 составят:
существующее положение - Qсут.max = 1,2 х 90,2 = 108,2 м3/сут. (2024 год); 
на расчётный срок - Qрсут.max = 1,2 х 90,2 = 108,21 м3/сут. (2035 год).
Оценка расходов воды на территории Огневского сельского поселения представлена в таблице 2.8.1-6.
Таблица 2.8.1-6
	Категория потребителей
	Единица измерения
	2024 год
	Расчетный срок, 2035 год

	Всего
	тыс. м3
	32,91
	32,9

	в том числе:

	Население
	тыс. м3
	9,6
	9,6

	Бюджетные организации
	тыс. м3
	1,8
	1,8

	Прочие потребители
	тыс. м3
	1,2
	1,2


Информация о фактических и планируемых потерях воды на территории Огневского сельского поселения на момент разработки настоящей схемы составляет 20,39 тыс. м3/год.
Для снижения потерь воды на водопроводных сетях, а также при подъёме и перекачке необходимо предусмотреть мероприятия по своевременной замене ветхих и аварийных участков водопроводной сети, произвести реконструкцию водозаборных сооружений с заменой насосного оборудования, а также внедрение систем телемеханики и автоматизированных систем управления технологическими процессами. 
К 2035 году на территории Огневского сельского поселения ожидаемое среднесуточное водопотребление составит – 90,2 м3/сут, в сутки максимального водопотребления расход составит 108,21 м3/сут, годовое потребление – 32,9 тыс. м3/год. 
Исходя из показателей, величина требуемой мощности водозаборных и водоочистных сооружений определяется величиной необходимого подъёма воды в сутки. Исходя из обозначенных выше факторов, требуемая расчётная производительность водозаборных и водоочистных сооружений централизованной системы ХВС Огневского сельского поселения представлена в таблице 2.8.1-7
Таблица 2.8.1-7
Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений
	Наименование технологической зоны
	Средний суточный объем поднятой воды на расчётный срок, м³/сут
	Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений на 2035 год

	Огневское сельское поселение
	90,2
	100


В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов.
Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Согласно «Схеме водоснабжения и водоотведения Огневского сельского поселения Усть-Коксинского района Республики Алтай» до 2035 года установлено следующее:
- санитарные условия с позиций охраны подземных вод от загрязнения удовлетворительны. Территории окрестностей водозаборов (в пределах проектируемых границ ЗСО I) в целом удовлетворительны с точки зрения санитарных условий эксплуатации защищенного подземного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения несмотря на то, что водозаборы находятся в пределах населенного пункта;
- рекомендуется провести обследование состояния источников питьевого водоснабжения и анализ зон санитарной охраны, произвести обустройство зон санитарной охраны для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 в составе трех поясов;
- качество подаваемой населению воды (на всем пути транспортирования от водозаборного устройства до потребителя) должно подвергаться санитарному контролю. Санитарный надзор, осуществляемый санэпидстанцией, распространяется на всю систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. На территории, входящей в зону санитарной охраны, должен быть установлен режим, обеспечивающий надежную защиту источников водоснабжения от загрязнения и сохранения требуемых качеств воды;
- сооружения очистки и подготовки воды на территории Огневского сельского поселения в настоящее время отсутствуют;
- вода из артезианских скважин соответствует установленным требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 
Общий водный баланс подачи и реализации воды Огневского сельского поселения за 2024 год представлен в таблице 2.8.1-8
Таблица 2.8.1-8
	№ п/п
	Статья расхода
	Единица измерения
	2024 год

	
	
	
	ХВС

	1
	Поднято воды, всего
	тыс. м3
	32,91

	
	в т.ч.

	1.1
	- из поверхностных источников
	тыс. м3
	-

	1.2
	- из подземных источников
	тыс. м3
	32,915

	2
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	тыс. м3
	-

	3
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	тыс. м3
	-

	4
	Получено воды со стороны
	тыс. м3
	-

	5
	Потери воды в сетях
	тыс. м3
	20,39

	6
	Полезный отпуск воды
	тыс. м3
	12,520

	
	в т.ч.

	6.1
	- собственное потребление организации
	тыс. м3
	-

	6.2
	- отпуск потребителям (продажа), всего
	тыс. м3
	12,520

	
	в т.ч.

	6.2.1
	- населению
	тыс. м3
	9,6

	6.2.2
	- бюджетные организации
	тыс. м3
	1,8

	6.2.3
	- прочие потребители
	тыс. м3
	1,2

	7
	Отпуск воды потребителям технического качества
	тыс. м3
	-


Согласно докладу «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Алтай в 2024 году» больше всего проб питьевой воды из источников централизованного водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам зафиксировано: по санитарно-химическим показателям, в Усть-Коксинском районе (16,8%), основными показателями, превышающими нормативные, являются: нитраты, мутность (по формазину), общая жёсткость. По микробиологическим показателям из источников централизованного водоснабжения наибольшее число превышения гигиенических нормативов от общего числа нестандартных проб зафиксировано: в Усть-Коксинском районе (21,1%).
Основная причина ухудшения качества воды из скважин высокий процент износа водозаборных сооружений во всех муниципальных образованиях Республики.
Помимо техногенного характера загрязнения, изучение компонентов химического состава питьевой воды показывает, что основными показателями, превышающими нормативные, являются: нитраты, мутность (по формазину), общая жёсткость. Качество подземных вод по этим компонентам периодически не отвечает гигиеническим требованиям к качеству воды, что является природным несоответствием, так как формирование подземных вод происходит в результате природных взаимодействий в системе «вода-порода» и является особенностью геологического строения территорий.
[bookmark: _Toc213229948]2.8.2 Водоотведение
Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует. 
Канализация представлена выгребными ямами и септиками.
Дождевая канализация закрытого типа отсутствует. В настоящее время поверхностный водоотвод осуществляется с помощью постоянных и временных мелких ручьёв, кюветов и дренажных канав. Сброс поверхностного стока осуществляется в водоприёмники без очистки.
Отсутствие дождевой канализации также способствует:
˗	развитию процесса подтопления - плотные покровные суглинки, имеющие повсеместное распространение на планируемой территории, препятствуют проникновению осадков в грунт и тем самым способствуют формированию грунтовых вод типа «верховодка» и заболачиванию грунтов;
˗	формированию техногенной «верховодки» и, как следствие, уменьшению несущей способности грунтов;
˗	проявлению морозного пучения грунта, которое ведёт к деформации дорожного покрытия.
Сброс сточных вод без выполнения надлежащей очистки представляет серьёзную угрозу для экологии окружающей среды и для населения Огневского сельского поселения.
[bookmark: _Toc213229949]2.8.3 Теплоснабжение
Все объекты теплоснабжения Огневского сельского поселения находятся в собственности муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай и переданы в хозяйственное ведение единственной теплоснабжающей организации – МУП «Тепло Ресурс». 
Согласно Схеме теплоснабжения Огневского сельского поселения источниками тепловой энергии являются следующие угольные котельные:
- Котельная №8, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Огневское сельское поселение, с. Огневка, ул. Школьная, 8;
- Котельная №9, Республика Алтай, Огневское сельское поселение, с. Кайтанак, ул. Новая, 2.
Котельные осуществляют теплоснабжение группы зданий. Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, тупиковая. Центральные тепловые пункты и сети горячего водоснабжения отсутствуют.
Технические характеристики основного оборудования и параметры тепловой мощности приведены в таблицах 2.8.3-1 и 2.8.3-2.
При расчётной температуре наружного воздуха для Огневского сельского поселения минус 38,4 оC суммарная тепловая нагрузка потребителей, подключённых к системе централизованного теплоснабжения Огневского сельского поселения, по состоянию на 01.01.2022 год принята как базовый уровень и составила 0,2930 Гкал/ч. При этом нагрузка в 0,1780 Гкал/ч подключена к котельной №8 (с. Огнёвка), нагрузка в 0,1150 Гкал/ч – к котельной №9 (с. Кайтанак).

Таблица 2.8.3-1
Технические характеристики основного оборудования котельных Огневского сельского поселения
	№ котельной
	Наименование
	ст.№
	Тип котла
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	КПД(бр), %
	Нормативный срок службы, лет
	Год ввода в эксплуатацию
	Срок службы (01.01.2020),
 лет
	Износ, %
	Вид топлива
	Дата последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации
	Предварительный год замены котлов

	№ 8
	Котельная № 8 (с. Огнёвка)
	ст. №1
	КВр-0,4
	0,34
	80
	10
	2020
	1
	5
	каменный уголь марки ДР
	22.08.2021
	2030

	
	
	ст. №2
	КВр-0,5
	0,43
	80
	10
	2021
	0
	0
	каменный уголь марки ДР
	22.08.2021
	2033

	
	
	Всего
	0,77
	80
	10
	2020
	1
	5
	
	
	

	№ 9
	Котельная № 9
 (с. Кайтанак)
	ст. №1
	КВр-0,25
	0,21
	80
	10
	2018
	2
	10
	каменный уголь марки ДР
	22.08.2021
	2028

	
	
	ст. №2
	КВр-0,25
	0,21
	80
	10
	2018
	2
	10
	каменный уголь марки ДР
	22.08.2021
	2028

	
	
	Всего
	0,42
	80
	10
	2018
	2
	10
	
	
	

	ИТОГО СП
	1,19
	80
	10
	2019
	1
	6
	
	
	


Таблица 2.8.3-2
Параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии
	№ котельной 
	Наименование котельной 
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч

	№8
	Котельная №8 (с. Огневка)
	0,77
	0,77
	0,008
	0,76

	№9
	Котельная №9 (с. Кайтанак)
	0,42
	0,42
	0,004
	0,42

	
	ВСЕГО
	1,19
	1,19
	0,012
	1,18



Установленная мощность котельной увеличилась и срок службы котлов на котельной №8 уменьшен в связи с заменного котла №1 типа КВр-0,09 на новый котёл типа КВр-0,4 в 2020 году и котёл №2 типа КВр-0,09 на новый котёл типа КВр-0,5 в 2021 году.
Таблица 2.8.3-3
Сведения о существующих тепловых сетях
	№

	Наименование
	Адрес
	Протяженность, м
	Год завершения строительства
	Кадастровый номер сооружения
	Кадастровый номер земельного участка

	1.
	Тепловая сеть от котельной
	с. Огневка, ул. Школьная, д. 8
	10
	1990
	04:08:060101:1083
	04:08:060101:1061

	2.
	Тепловая сеть от котельной
	с. Кайтанак, ул. Новая
	121
	1990
	04:08:060301:643
	04:08:060301:185


[bookmark: _Toc213229950]Рисунок 2.15
Зона действия источников тепловой энергии с. Огневка
[image: ]


Рисунок 2.16
Зона действия источников тепловой энергии с. Кайтанак

[image: ]
На территории других населённых пунктов применяется индивидуальное котельно-печное теплоснабжение.
По каждому источнику тепловой энергии дефицит тепловой мощности отсутствует, как в нормальном, так и в аварийном режиме работы (при выводе самого крупного котла в ремонт). Резерв тепловой мощности составляет около 68 %.
На источниках тепловой энергии сельского поселения водоподготовительные и деаэрационные установки не применяются. Подпиточной водой и теплоносителем тепловых сетей является вода из системы хозпитьевого водоснабжения сельского поселения.
Резервным и аварийным видом топлива являются дрова. Возможность обеспечения аварийным видом топлива имеется в неограниченном количестве. 


Таблица 2.17
Перечень мероприятий по строительству, техническому перевооружению и реконструкции источников тепловой энергии, тыс.руб
	№ п/п
	Наименование
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	ВСЕГО (2022-2032)

	 
	Огневское сельское поселение
	0
	0
	0
	10848
	0
	0
	1330
	17171
	0
	0
	0
	29349

	[bookmark: _Toc102168261]1
	[bookmark: _Toc102168262]Строительство котельной мощностью 0,3 Гкал/ч для д/сада №1 (п. Берёзовка)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	[bookmark: _Toc102168263]3411
	 
	 
	 
	[bookmark: _Toc102168264]3411

	[bookmark: _Toc102168265]2
	[bookmark: _Toc102168266]Реконструкция котельной мощностью 0,3 Гкал/ч для СДК (п. Берёзовка)
	 
	 
	 
	[bookmark: _Toc102168267]2047
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	[bookmark: _Toc102168268]2047

	3
	[bookmark: _Toc102168274]Строительство котельной мощностью 0,4 Гкал/ч для оздоровительного центра (с. Кайтанак)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	[bookmark: _Toc102168275]4435
	 
	 
	 
	[bookmark: _Toc102168276]4435

	4
	[bookmark: _Toc102168278]Реконструкция котельной мощностью 0,3 Гкал/ч для д/сада (с. Кайтанак)
	 
	 
	 
	[bookmark: _Toc102168279]2047
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	[bookmark: _Toc102168280]2047

	5
	[bookmark: _Toc102168282]Реконструкция котельной мощностью 0,4 Гкал/ч для школы (с. Кайтанак)
	 
	 
	 
	[bookmark: _Toc102168283]2661
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	[bookmark: _Toc102168284]2661

	6
	[bookmark: _Toc102168286]Строительство котельной мощностью 0,3 Гкал/ч для д/сада №1 (п. Мараловодка)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	[bookmark: _Toc102168287]3411
	 
	 
	 
	[bookmark: _Toc102168288]3411

	7
	[bookmark: _Toc102168290]Реконструкция котельной мощностью 0,3 Гкал/ч для д/яслей (п. Мараловодка)
	 
	 
	 
	[bookmark: _Toc102168291]2047
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	[bookmark: _Toc102168292]2047

	8
	[bookmark: _Toc102168294]Реконструкция котельной мощностью 0,3 Гкал/ч для школы (п. Мараловодка)
	 
	 
	 
	[bookmark: _Toc102168295]2047
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	[bookmark: _Toc102168296]2047

	9
	[bookmark: _Toc102168298]Строительство котельной мощностью 0,2 Гкал/ч для СДК (п. Мараловодка)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	[bookmark: _Toc102168299]3411
	 
	 
	 
	[bookmark: _Toc102168300]3411

	 
	Мероприятия по развитию схемы теплоснабжения сельского поселения
	0
	0
	0
	10848
	0
	0
	0
	17171
	0
	0
	0
	28019

	[bookmark: _Toc102168301]10
	[bookmark: _Toc102168302]Замена котла ст. №1 КВр-0,25 на котельной №9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	[bookmark: _Toc102168303]665
	 
	 
	 
	 
	[bookmark: _Toc102168304]665

	[bookmark: _Toc102168305]11
	[bookmark: _Toc102168306]Замена котла ст. №2 КВр-0,25 на котельной №9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	[bookmark: _Toc102168307]665
	 
	 
	 
	 
	[bookmark: _Toc102168308]665

	[bookmark: _Toc102168309]12
	[bookmark: _Toc102168310]Замена дымовой трубы 18м Ду400 на котельной №8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	[bookmark: _Toc102168311]0

	 
	Мероприятия по источникам тепловой энергии ЕТО
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1330
	0
	0
	0
	0
	1330

	 
	[bookmark: _Toc102168312]Котельная № 8 (с. Огнёвка)
	[bookmark: _Toc102168313]0
	[bookmark: _Toc102168314]0
	[bookmark: _Toc102168315]0
	[bookmark: _Toc102168316]0
	[bookmark: _Toc102168317]0
	[bookmark: _Toc102168318]0
	[bookmark: _Toc102168319]0
	[bookmark: _Toc102168320]0
	[bookmark: _Toc102168321]0
	[bookmark: _Toc102168322]0
	[bookmark: _Toc102168323]0
	[bookmark: _Toc102168324]0

	 
	[bookmark: _Toc102168325]Котельная № 9 (с. Кайтанак)
	[bookmark: _Toc102168326]0
	[bookmark: _Toc102168327]0
	[bookmark: _Toc102168328]0
	[bookmark: _Toc102168329]0
	[bookmark: _Toc102168330]0
	[bookmark: _Toc102168331]0
	[bookmark: _Toc102168332]1330
	[bookmark: _Toc102168333]0
	[bookmark: _Toc102168334]0
	[bookmark: _Toc102168335]0
	[bookmark: _Toc102168336]0
	[bookmark: _Toc102168337]1330


Перечень мероприятий, которые были выполнены из утверждённой схемы теплоснабжения:
- в 2020 году на котельной №8 (с. Огневка) заменён котёл №1 типа КВр-0,09 на новый котёл типа КВр-0,4 с увеличением установленной мощности;
- в 2021 году на котельной №8 (с. Огневка) заменён котёл №2 типа КВр-0,09 на новый котёл типа КВр-0,5 с увеличением установленной мощности.
Общая установленная тепловая мощность котельной с учётом новых котлов составила 0,77 Гкал/час.	
2.8.4 Газоснабжение
В связи с расположением поселения централизованное газоснабжение природным газом в населённом пункте отсутствует. Газоснабжение осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах для приготовления пищи.
Централизованное газоснабжение в Огневском сельском поселении на расчётный период не предусматривается.
[bookmark: _Toc252545515][bookmark: _Toc205956940][bookmark: _Toc213229951][bookmark: _Toc179985109]2.8.5 Электроснабжение
В настоящее время населённые пункты электрифицированы полностью. Для населения потребление электроэнергии в пределах жилого фонда сводится к расходам на освещение, мелко бытовые и мелко моторные нагрузки.
Система электроснабжения - централизованная. Электроснабжение осуществляется ОАО «МРСК Сибири», филиал «Горно-Алтайские электрические сети».

Источником электроснабжения является подстанция ПС-110/35/10 кВ № 30 «Усть- Коксинская» установленной мощностью 12,6 кВА (два трансформатора по 6,3 кВА). Загруженность ПС № 30 составляет 70 %, что дает возможность частично использовать существующий резерв мощности при строительстве новых объектов и развитии существующих. Процент физического износа оборудования подстанции составляет около 50%.
По территории населённых пунктов проходят воздушные линии электропередач ЛЭП 110 кВ, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ. 
Охранные зоны линий электропередач напряжением 110 кВ - реестровый номер границы 04:08-6.28. 
Охранные зоны линий электропередач напряжением 10 кВ - реестровый номер границы 04:08-6.16. 
Охранные зоны линий электропередач напряжением 0.4 кВ – реестровый номер границ 04:08-6.30, 04:08-6.54, 04:08-6.14, 04:08-6.42);
Распределительные сети напряжением 10 кВ в большей части выполнены по магистральной схеме.
Передача электроэнергии от ПС-110/10 кВ № 30 «Усть-Коксинская» осуществляется по воздушным линиям электропередач ЛЭП-10 кВ на ряд КТП-10/0,4 кВ, далее до потребителей по воздушным линиям электропередач ЛЭП-0,4 кВ.
Физический износ линий составляет 50-75 %.
Технологическое оборудование ПС-110/10 кВ № 30 «Усть-Коксинская» и комплектных трансформаторных подстанций сел имеет большую степень физического износа. По мере необходимости требуется текущий ремонт технологического оборудования.
Распределительные сети 10 кВ нуждаются в реконструкции в связи с большой загруженностью, высокой степенью физического износа.
Таблица 2.8.5-1
Сведения по резервным источникам электропитания на социально значимых объектах
	Вид электростанции (перевозимые, стационарные)
	Кол-во
	Марка
	Мощность
	Тип топлива
	Местоположение
	Обслуживающая организация

	Стационарные
	1
	GG7500-3E
	6,7 кВт
	Бензин
	с. Огнёвка
	Огнёвское С/П

	Стационарные
	1
	БЭ- 9,5 кВт
	9,5 кВт
	Бензин
	с. Огнёвка,
МБОУ «Огнёвская СОШ»
	МУП «Тепловодстрой Сервис»


[bookmark: _Toc179985110]Связь и информация
В современных условиях связь играет ключевую роль в жизни людей. Благодаря развитию технологий связь стала не просто удобством, а необходимостью. В настоящее время населению и организациям поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь; услуги сети сотовой подвижной связи; услуги радиосвязи; услуги телематических служб; цифровая передача данных; коммутируемый и выделенный доступ в сети Интернет. 
Вышки сотовой связи:
- МТС БС:729098 – LTE в селе Огневка
На территории Усть-Коксинского района действует муниципальная программа «Повышение эффективности систем жизнеобеспечения в МО                  «Усть-Коксинский район» Республики Алтай. Задачами которой являются:
- Развитие жилищно-коммунального комплекса МО «Усть-Коксинский район»;
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Усть - Коксинский район»;
- Развитие внутренней инфраструктуры и обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения МО «Усть-Коксинский район»;
- Улучшение жилищных условий граждан МО «Усть-Коксинский район».
[bookmark: _Toc213229952][bookmark: _Toc210221973]2.9 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 
[bookmark: _Toc213229953]2.9.1 Функциональное зонирование
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ предусматривается функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории. Проектом внесения изменений в генеральный план на территории Огневского сельского поселения определены следующие функциональные зоны: 
– Зона застройки индивидуальными жилыми домами
– Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
– Общественно -деловая зона
– Производственная зона
– Зона инженерной инфраструктуры
– Зона транспортной инфраструктуры
– Зона сельскохозяйственных угодий
– Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
– Зона озеленённых территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
– Зона отдыха
– Зона лесов
– Зона кладбищ.
Жилые зоны
В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека (в том числе зданий пожарных депо) и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства.
Жилые зоны населённых пунктов сельского поселения состоят из зоны застройки индивидуальными жилыми домами и зоной застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный).
Общественно-деловая зона
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, объектов, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека (в том числе зданий пожарных депо).
Размещение общественно - деловых зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.
На территории поселения общественно - деловые зоны представлены во всех населённых пунктах.
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
Производственная зона находится в селе Кайтанак.
Зоны транспортной инфраструктуры включают территории, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, объектов благоустройства. 
Зону транспортной инфраструктуры Огневского сельского поселения составляют автомобильный транспорт (дороги регионального или межмуниципального, местного значения и улично-дорожная сеть населённых пунктов). 
Зоны инженерной инфраструктуры включают территории, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно - кабельные сооружения), трубопроводы, для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры.
Данная зона находится во всех населённых пунктах кроме посёлка Сахсабай.
Зона инженерной инфраструктуры в сельском поселении включает в себя территорию объектов электроснабжения; объектами водоснабжения и водоотведения; территорий, занятых объектами теплоснабжения; территорию, на которой размещены объекты связи.
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственного использования включает: 
1) зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 
2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.
3) зона садоводства, огородничества — для размещения садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ.
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий располагается в населенных пунктах: с. Огневка, с. Кайтанак и п. Березовка.
Зоны рекреационного назначения
Зона рекреационного назначения выделена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования. 
В состав зон рекреационного назначения включаются территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также иные территорий, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
В границах населённых пунктов: с. Огневка, с. Кайтанак, п. Мараловодка и п. Березовка данная зона представлена озеленёнными территориями общего пользования.
На территории сельского поселения также представлена зона лесов, расположенная в границах земель лесного фонда.
Зоны специального назначения
В зону специального назначения включены территории, занятые кладбищами, объектами, используемыми для захоронения твёрдых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путём выделения указанных зон и недопустимо в других зонах. 
На территории сельского поселения данная зона выделена под кладбищами в населённых пунктах: п. Сахсабай, с. Кайтанак и п. Березовка. 
Также к зоне относятся земли, занятые под скотомогильником, расположенным на западе от с. Огневка и п. Березовка, а также под свалкой на севере села Кайтанак.
Таблица 2.9.1-1
Баланс функциональных зон в границах Огневского сельского поселения
	Наименование
	Площадь, га

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	312,21

	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	0,225

	Общественно - деловая зона
	9,02

	Производственная зона
	0,029

	Коммунально-складская зона
	0,24

	Зона инженерной инфраструктуры
	3,6

	Зона транспортной инфраструктуры
	36,16

	Зона сельскохозяйственного использования
	75 175

	Зона сельскохозяйственных угодий
	32,45

	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	11,81

	Зона рекреационного назначения
	13,76

	Зона озеленённых территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	29,53

	Зона лесов
	117 481,78

	Зона кладбищ
	2,3

	Зона складирования и захоронения отходов
	1,99



[bookmark: _Toc213229954][bookmark: _Toc199436511]2.9.2 Архитектурно-планировочная структура 
На формирование планировочной структуры любого муниципального образования оказывают влияние экономико-географическое положение, историческое расселение, природные условия, сложившийся транспортный каркас и другие факторы. 
На территории Огневского сельского поселения расположено 5 населённых пунктов, которые имеют различия как по численности населения, так и по уровню социально-культурного потенциала. Населённые пункты расположены в северной части сельского поселения.
Административным центром муниципального образования является с. Огневка, которая расположена в 8 километрах от центра муниципального района села Усть-Кокса.  Поселок Березовка, примыкающий границей к селу Огневка по ходу движения к Усть-Коксе находится ещё ближе. Дальше всех населённых пунктов находится посёлок Мараловодка, отдалённый от Усть-Коксы на 27 км.
Село Огневка граничит на северо-востоке с п. Березовка. Находятся по левым берегам рек Катунь и Огневочка. Сложившаяся архитектурно-планировочная структура населённых пунктов характеризуется относительно ровным рельефом с перепадом высот от 980 до 1020, в направлении от востока к западу сел. 
Планировочная структура села вытянута с северо-востока на юго-запад. Сетка улиц не частая. 
Основные культурно - бытовые, административные здания и учреждения районного и местного значений, общественно - административный и культурный центр сосредоточены в центральной части села.
Селитебная территория представлена застройкой из жилых домов, в основном одноэтажными и преимущественно индивидуально-определенными зданиями. Основную часть населённого пункта занимает жилая застройка.
Центр села кроме жилых домов застроен социально - значимыми объектами образования, культуры, здравоохранения, административных учреждений.
Система улично-дорожной сети населённого пункта достаточно упорядоченная, имеет меридиональное направление, по краям населённого пункта свободная. Улицы и проезды имеют грунтовое покрытие.
Из 5 населённых пунктов 4 из них связаны одной дорогой межмуниципального значения Усть-Кокса – Мараловодка. К поселку Сахсабай существует подъезд, являющийся дорогой местного значения поселения.
Все населённые пункты поселения имеют выход к главной водной артерии – реке Катунь. 
Большая площадь поселения занята лесами и землями сельскохозяйственного назначения.
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На территории имеется ряд объектов специального назначения:
- кладбище с. Кайтанак (кадастровый номер земельного участка 04:08:060301:399);
- кладбище п. Сахсабай (кадастровый номер земельного участка 04:08:060802:239);
- кладбище п. Березовка (кадастровый номер земельного участка 04:08:060201:298, 04:08:000000:903);
- Скотомогильник (биометрическая яма), кадастровый номер земельного участка - 04:08:060601:239. Реестровый номер границы санитарно-защитной зоны - 04:08-6.473.
Обращение с отходами производства и потребления
К твёрдым коммунальным (ТКО) согласно ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» относятся отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. Основным документом, регламентирующим обращение с отходами, является «Территориальная схема обращения с отходами в Республике Алтай», утверждённая Приказом Министерства регионального развития РА №273-Д от 22.08.2023 г.
В целях государственного управления вся территория Республики Алтай, с учётом существующих хозяйственно - экономических связей, разделена на три управленческих округа, совпадающих с зонами деятельности региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.
Территория Огневского сельского поселения входит в административно -производственное объединение – 2 (далее - АПО-2), которое является зоной деятельности регионального оператора ООО «Единый оператор» по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.
На территории сельского поселения отсутствуют контейнерные площадки, применяется бестарный метод вывоза ТКО. Бытовые отходы складируются на прилегающей территории домовладении, вывоз и утилизация мусора производится региональным оператором на функционирующий полигон в с. Усть-Кокса.
В таблицах 2.10-1 и 2.10-2 представлена информация о количестве образования отходов в сельском поселении.


Таблица 2.10-1
Объемы образования ТКО от населения на территории Огневского сельского поселения 2023 г.
	Наименование муниципального образования
	Количество жителей, чел.
	Объем отходов, куб. м.

	
	Проживающие в индивидуальны х жилых домах
	Индивидуальные жилые дома
	ИТОГО

	Огневское сельское поселение
	1370
	2247,8412
	2247,8412

	село Огнёвка
	393
	644,81868
	644,81868

	поселок Берёзовка
	291
	477,46116
	477,46116

	село Кайтанак
	402
	659,58552
	659,58552

	поселок Мараловодка
	269
	441,36444
	441,36444

	поселок Сахсабай
	15
	24,6114
	24,6114


Таблица 2.10-2
Масса образования ТКО от населения на территории Огневского сельского поселения 2023 г.
	Наименование муниципального образования
	Количество жителей, чел.
	Масса отходов, т

	
	Проживающие в индивидуальны х жилых домах
	Индивидуальные жилые дома
	ИТОГО

	Огневское сельское поселение
	1370
	415,932
	415,932

	село Огнёвка
	393
	119,3148
	119,3148

	поселок Берёзовка
	291
	88,3476
	88,3476

	село Кайтанак
	402
	122,0472
	122,0472

	поселок Мараловодка
	269
	81,6684
	81,6684

	поселок Сахсабай
	15
	4,554
	4,554





Согласно территориальной схеме обращения с отходами Республики Алтай, на территории сельского поселения Огневка находится шесть хозяйствующих объектов являющиеся источниками образования отходов (таблица 2.10-3).
Таблица 2.10-3
Источники образования отходов
	№
	Наименование
	Адрес регистрации
	ОГРН

	1
	
МБОУ «Огневская СОШ»

	649477, Алтай Республика, район Усть- Коксинский, с. Огневка, ул. Школьная, 8
	1020400564579

	2
	ООО «КАЙТАНАК»
	649477, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Огневка, ул. Нагорная, 11
	1080404000599

	3
	Сельская Администрация Огневского Сельского Поселения
	649477, Алтай Республика, район Усть- Коксинский, с. Огневка, ул. Школьная, 12
	1030400564116

	4
	АО «КАЙТАНАК»
	649477, Алтай Республика, район Усть-
Коксинский, с. Огневка, ул. Школьная, 10
	1180400002012

	5
	МБОУ «КАЙТАНАКСКАЯ ООШ»
	649476, Алтай Республика, район Усть- Коксинский, с. Кайтанак, ул. Новая, 2
	1020400564580


[bookmark: _Toc213229956]2.11 СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
Наблюдение и контроль состояния окружающей среды осуществляется силами и средствами учреждений входящими в состав территориальной системы мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Республики Алтай (ТСМП ЧС РА) которая объединяет работу исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, организаций, расположенных на территории Республики Алтай, общей численностью восемнадцать организаций.
Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, а также трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным и водным путём. На фоне высокой ранимости и длительности восстановления естественных природных комплексов, при организации хозяйственной деятельности, проблемы экологии приобретают первостепенное значение. 
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Состояние атмосферного воздуха
Одним из главных показателей качества окружающей среды, непосредственным образом, влияющим на здоровье и комфортность жизни людей, является атмосферный воздух. 
Загрязнение воздушного бассейна происходит в результате поступления в него: 
– выхлопных газов автомобильного транспорта; 
– пыли из узлов погрузки, разгрузки и сортировки строительных материалов, топлива и т.п.
Автотранспорт является источником выбросов оксида углерода, диоксида азота, углеводородов в атмосферу. Оценить загрязнение воздуха автомобильным транспортом не представляется возможным ввиду отсутствия измерений уровней загрязнения. 
В процессе сжигания твёрдого (древесина, каменный уголь в жилой застройке) или жидкого топлива в атмосферу выбрасывается дым, содержащий продукты полного (диоксид углерода и пары воды) и неполного (оксиды углерода, серы, азота, углеводороды и зола) сгорания. При переводе установок (котельных) на газ значительно снижаются выбросы. 
Основными загрязнителями атмосферного воздуха в сельском поселении являются котельные, автомобильный транспорт, объекты хранения и обработки сельскохозяйственной продукции, пилорама, производственные объекты, объекты размещения отходов производства и потребления.
Состояние почвенного покрова
Негативное воздействие на почвенный покров на территории сельского поселения связано со строительными работами, переработкой древесины, прокладкой коммуникаций и трубопроводов. Население, живущее в частных домах, для утилизации твёрдых и жидких бытовых отходов, в основном использует выгребные ямы. Кроме того, загрязнение почвенного покрова связано также с образованием и накоплением твёрдых бытовых отходов от туристов.
Территория 3 сел подвержена экзогенным геологическим процессам, в основном, эрозионного класса (табл.2.11.1-1).
Доминирующий тип ЭГП - береговая эрозия - наиболее интенсивно проявлен по обоим берегам р. Катунь. Степень пораженности эрозионными процессами колеблется от очень высокой (чрезвычайная ситуация) до слабой (3 категория состояния). Участки активного берегового размыва как правило, приурочены к излучинам реки, либо к рукавам и протокам, пропускающим основной водный поток. Ретроспективный анализ территории населённых пунктов показывает значительные изменения в рисунке гидросети р. Катунь, что связано, прежде всего, с особенностями гидрологического режима реки, а также с геоморфологическими и геологическими особенностями долины.

Таблица 2.11.1-1
Каталог экзогенных геологических процессов, оказывающих негативное воздействие на территории населённых пунктов и инженерно - хозяйственные объекты

	№ п/п
	Населенный пункт. ИХО
	ЭГП (категория состояния ИХО)
	Административная и геоморфологическая привязка
	Описание негативного воздействия ЭПП на ИХО
	ИХО в зоне влияния ЭПП
	Меры защиты
	Выводы и рекомендации

	Котловинообразные расширения в бассейне реки Катунь

	1
	Кайтанак
	Береговая эрозия (2)
	Юго-восточная часть села, левобережье р. Катунь, 1-я надпойменная терраса
	В половодье и высокие паводки в результате ледяных заторов возникает риск затопления поверхности террасы на участке длиной 420м
	Автодорога, усадьбы вдоль дороги
	-
	Защитные дамбы

	2
	-II-
	Береговая эрозия (2)
	-II-
	На участке длиной 200м активное развитие береговой эрозии. Риск затопления во время ледохода в результате ледяных заторов
	-II-
	-
	-II-

	3
	-II-
	Береговая эрозия (3)
	Юго-восточная окраина села, низкая пойма р. Катунь
	В половодье и паводки весьма велик риск наводнения
	2 усадьбы построены без разрешения сельской администрации
	-
	-II-

	4
	Березовка
	Береговая эрозия (1)
	Северо-восточная окраина села, пойма р. Катунь
	Активный размыв уступа поймы на отрезке 500м. В половодье и паводки возможно частичное затопление местности в понижениях рельефа - протоках, старицах, западинах
	7 усадьб. Крепления заборов частично разрушены
	Стволы берез вдоль основания берега для гашения волн
	-II-

	5
	Огневка
	Береговая эрозия (3)
	Юго-восточная окраина села, высокая пойма р. Катунь
	В половодье и большие паводки возможно наводнение, активизируется береговая эрозия
	5 усадьб
	-
	-II-



Также главный фактор, влияющий на экологическую обстановку в сельском поселении – это произвольный туризм, который также наносит ущерб экологии. Многие туристы не соблюдают правила традиционной экологической охоты, небрежно относятся к окружающей среде. Таким образом, на сегодняшний день одной из актуальных проблем жителей сельского поселения является сохранение в первозданном виде окружающей среды, как один из способов жизнеобеспечения местного населения.
[bookmark: _Toc213229958]2.11.2 Мероприятия по охране окружающей среды
Защите и охране на территории Огневского сельского поселения подлежат атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир. Для улучшения состояния поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха рекомендуется проведение ряда специальных мероприятий.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов, при техническом перевооружении действующих объектов граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны осуществлять меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, а также мероприятия по улавливанию и обезвреживанию вредных выбросов. 
Необходимы мероприятия по: 
– обеспечению выполнения нормируемых санитарно-защитных зон при размещении производств; 
– сокращению размеров СЗЗ при должном обосновании; 
– рациональному размещению жилых зон с учетом розы ветров, микроклиматических особенностей территории; 
– благоустройству дорог в населённых пунктах, обеспечению им твёрдого покрытия; 
– переводу автомобильного транспорта на топливо с улучшенными экологическими характеристиками; 
– организации озеленения санитарно-защитных зон.
Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод
Подземные и поверхностные воды представляют собой взаимосвязанный природный комплекс. Загрязнение подземных вод начинается с загрязнения поверхностных вод. 
Для охраны вод необходимы мероприятия по: 
– внедрению рациональных технологий и мероприятий по предотвращению загрязнения водной среды на всех объектах промышленного и сельскохозяйственного производства; 
– внедрению ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение отходов производства и потребления и уменьшение площадей, занимаемых под объекты размещения отходов;
– соблюдению режима использования водоохранных зон и прибрежно -защитных полос;
– полной реконструкции системы водоснабжения и канализационных очистных сооружений. 
Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьёй 65 Водного кодекса.
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов: 
- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий;
- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;
- разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.
Необходимо предусмотреть берегоукрепление р. Катунь к югу от п. Сахсабай.
Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова
Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по её рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: 
– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; 
– складировании и захоронении бытовых и прочих отходов.
Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:
- проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;
- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламлённых участков с последующей рекультивацией территории. 
Мероприятия по рационализации и экологизации использования лесных ресурсов 
– выборочная заготовка спелого древостоя без нарушений лесоводственных требований и сохранение эталонных перестойных участков как особо защитных участков леса – центров биоразнообразия;
– преимущественное использование сухостоя, ветровала и валежника на отопительные цели;
– пропаганда и разработка системы использования лесов в культурно-оздоровительных целях;
– способствование естественному возобновлению и посадка леса;
– более полное использование древесины и переработка порубочных остатков на опилки.
[bookmark: _Toc213229959]2.12 ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Зоны с особыми условиями использования территории определяют систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или производственных зон. 
Зоны с особыми условиями использования на территории Огневского сельского поселения включают:
−	санитарно-защитная зона;
−	охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);
−	охранная зона линий и сооружений связи;
−	зоны охраны объектов культурного наследия и Защитные зоны объектов культурного наследия;
−	водоохранные зона;
−	прибрежная защитная полоса;
−	охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети;
−	зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны;
–	придорожные полосы автомобильных дорог.
[bookmark: _Toc200869465]2.12.1. Санитарно-защитная зона
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2021 года) вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования — санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности — как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме, также предполагающая организацию дополнительных озеленённых площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.
Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий сооружений и иных объектов» (с изменениями на 28 февраля 2022 года). Санитарные правила устанавливают класс опасности промышленных объектов и производств, требования к размеру санитарно-защитных зон, основания для пересмотра этих размеров, методы и порядок их установления для отдельных промышленных объектов и производств и/или их комплексов, ограничения на использование территории санитарно-защитной зоны, требования к их организации и благоустройству, а также требования к санитарным разрывам опасных коммуникаций (автомобильных, железнодорожных, авиационных, трубопроводных и т.п.). 
По санитарно-технической классификации предприятия делятся на группы, для каждой из которых устанавливаются нормативные СЗЗ:
−	I класса с СЗЗ 1000 м;
−	II класса с СЗЗ 500 м;
−	III класса с СЗЗ 300 м;
−	IV класса с СЗЗ 100 м;
−	V класса с СЗЗ 50 м.
В санитарно-защитных зонах предприятий, сооружений и иных объектов не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно - рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно - профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;
В санитарно-защитных зонах предприятий, сооружений и иных объектов и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции;
Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.  
На территории муниципального образования имеются объекты, сведения о санитарно-защитной зоне которых внесены в ЕГРН:
санитарно-защитная зона производственной площадки объекта капитального строительства «Строительство скотомогильника (биотермическая яма)» составляет 1000 метров для скотомогильников с захоронениями в ямах (сведения о границах санитарно-защитной зоны внесены в ЕГРН – реестровый номер 04:08-6.473).
[bookmark: _Toc200869466]2.12.2 Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утверждённых правительством РФ от 24.02.2009 г. № 160 охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на следующем расстоянии:
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Рис.2. Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоёмы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоёмов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении для судоходных водоёмов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоёмов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.
Со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2023 г. №270 «О некоторых вопросах использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства» ограничения и иные особые условия использования земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, которые были установлены до дня вступления в силу этого постановления, определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
В пределах охранных зон ЛЭП нельзя осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешённых в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче -смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесённые на объекты электроэнергетики);
ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешённых в установленном порядке работ);
з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением сооружений, или боеприпасов.
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В соответствии с «Правилами охраны линий и сооружений связи РФ», утверждённых правительством РФ от 09.06.1995 г. № 578 на трассах подземных кабельных линий связи установлены охранные зоны с особыми условиями использования по 2 м с каждой стороны линии.
Перечень охранных зон линий и сооружений связи на территории Огневского сельского поселения:
- «Охранная зона волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Усть-Кан - Усть-Кокса» на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай составляет 2 м (сведения о границах охранной зоны внесены в ЕГРН – реестровый номер 04:08-6.59);
- охранная зона «ВОЛС в населённых пунктах с. Баштала, п. Березовка Усть-Коксинского муниципального района Республики Алтай. ЦАТС с. Усть-Кокса – Опора УЦН, п. Березовка.» составляет 2 м (сведения о границах охранной зоны внесены в ЕГРН – реестровый номер 04:08-6.332);
- охранная зона «ВОЛС по проекту 01605215203014. Подключение РТРС 2020 в Республике Алтай / 97426 Республика Алтай, Усть-Коксинский район, РМ УЦН - АТС с. Огневка, АТС с. Огневка - РТРС Огневка» составляет 2 м (сведения о границах охранной зоны внесены в ЕГРН – реестровый номер 04:08-6.410);
- охранная зона «ВОЛС в Усть-Коксинском районе республики Алтай по проекту 01605215193013. Подключение к сети «Интернет» СЗО в Республике Алтай / 80611, с. Огневка, АТС - с. Огневка, ул. Школьная, 8» составляет 2 м (сведения о границах охранной зоны внесены в ЕГРН – реестровый номер 04:08-6.448);
- охранная зона «ВОЛС в Усть-Коксинском районе Республики Алтай по проекту 01605215193013. Подключение к сети «Интернет» СЗО в Республике Алтай, с. Кайтанак, ул. Ленина, 22 ЦАТС - с.п. Огневское, с. Кайтанак, ул. Молодёжная, 3А» составляет 2 м (сведения о границах охранной зоны внесены в ЕГРН – реестровый номер 04:08-6.399);
- охранная зона «ВОЛС в Усть-Коксинском районе республики Алтай по проекту 01605215193013. Подключение к сети «Интернет» СЗО в Республике Алтай / 80611, с. Кайтанак, ул. Ленина, 22, АТС - с. Кайтанак, ул. Новая, д. 2» (сведения о границах охранной зоны внесены в ЕГРН – реестровый номер 04:08-6.439);
- охранная зона «ВОЛС по проекту 01605215203014.Подключение РТРС 2020 в Республике Алтай / 97426 Республика Алтай, Усть-Коксинский район, поселок Мараловодка, улица Скосырева, 19 - 101701090, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, поселок Мараловодка» составляет 2 м (сведения о границах охранной зоны внесены в ЕГРН – реестровый номер 04:08-6.404);
- охранная зона «ВОЛС в Усть-Коксинском районе Республики Алтай по проекту 01605215193013. Подключение к сети "Интернет» СЗО в Республике Алтай, п. Мараловодка, Термошкаф - с.п. Огневское, п. Мараловодка, ул. Скосарева, 2а» составляет 2 м (сведения о границах охранной зоны внесены в ЕГРН – реестровый номер 04:08-6.403);
- охранная зона «ВОЛС в Усть-Коксинском районе Республики Алтай по проекту 01605215193013. Подключение к сети «Интернет» СЗО в Республике Алтай, п. Мараловодка, Термошкаф - с.п. Огневское, п. Мараловодка, ул. Катунская, 6» составляет 2 м (сведения о границах охранной зоны внесены в ЕГРН – реестровый номер 04:08-6.421).
2.12.4 Зоны охраны объектов культурного наследия и Защитные зоны объектов культурного наследия
В соответствии со статьёй 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряжённой с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны объектов культурного наследия, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта».
Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия, в который входят:
· охранная зона территории, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко - градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 
· зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности территории, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений;
· зона охраняемого природного ландшафта территории, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоёмы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.
Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включённых в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.
Порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 №972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».
Защитные зоны объектов культурного наследия. В случае отсутствия утверждённых зон охраны объектов культурного наследия, на основании статьи 34.1 Федерального закона от 25.6.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объекту культурного наследия устанавливается защитная зона.
Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно -видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены требования и ограничения. 
3. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: 
1) для памятника, расположенного в границах населённого пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населённого пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника; 
2) для ансамбля, расположенного в границах населённого пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населённого пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля. 
В случае отсутствия утверждённых границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населённого пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удалённых элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утверждённых границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населённого пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удалённых элементов ансамбля, включая парковую территорию. 
Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.1 Федерального закона от 25.6.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на основании заключения историко-культурной экспертизы с учётом историко - градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется».
[bookmark: _Toc200869470]2.12.5 Водоохранная зона
Согласно Водному кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 25.12.2023) ст.65. «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы», водоохранными зонами являются – территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьёв, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
На территории Огневского сельского поселения установлена водоохранная зона реки:
- Водоохранная зона реки Кокса (КН: 04:00-6.214). 
Ширина водоохранной зоны рек или ручьёв устанавливается от их истока для рек или ручьёв протяжённостью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяжённостью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
В отношении земельных участков, находящихся в границах водоохранной зоны, запрещается:
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации, которых в водах водных объектов, рыбохозяйственного значения не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче - смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче - смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространённых полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространённых полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах, предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов, на основании утверждённого технического проекта. 
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещённых в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приёмников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 настоящей статьи, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.
Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.
В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод, в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Использование ЗУ в границах береговых полос водных объектов общего пользования устанавливается в соответствии с федеральными законами.
Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.
Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.
[bookmark: _Toc200869472]2.12.6 Прибрежная защитная полоса
На территории Огневского сельского поселения проходит прибрежная защитная полоса рек:
- Прибрежная защитная полоса реки Кокса (КН: 04:00-6.193).
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной деятельности. Запрещается:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (часть восемнадцатая в ред. Федеральных законов от 14.07.2008 № 118-ФЗ, от 03.08.2018 № 342-ФЗ).
[bookmark: _Toc200869473]2.12.7 Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети
1) Согласно Положению, об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 г. № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети» охранные зоны пунктов устанавливаются для всех пунктов.
2) В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов.
3) Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам.
4) В границах охранной зоны пунктов территории, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, не выделяются.
5) Указанные ограничения использования земельных участков в охранных зонах пунктов устанавливаются для охранных зон всех пунктов и не зависят от характеристик пунктов и их территориального расположения.
6) Отдельные ограничения использования земельных участков при установлении охранных зон пунктов в зависимости от характеристик пунктов или их территориального расположения не устанавливаются.
2.12.8 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями N 1-5) устанавливаются зоны санитарной охраны в составе трех поясов. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
«Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
После определения перспективной площадки водозабора необходимо разработать проект ЗСО источника водоснабжения.
Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса зоны санитарной охраны допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Граница второго пояса зоны санитарной охраны определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора 
Граница третьего пояса зоны санитарной охраны, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.
[bookmark: _Toc200869477]2.12.9 Придорожные полосы автомобильных дорог
Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог четвертой и пятой категорий и автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
1)	75 метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;
2)	50 метров - для автомобильных дорог третьей категории;
3)	100 метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек
4)	150 метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.
Особый режим использования земель в пределах придорожных полос предусматривает ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах этих полос для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения.
Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос, должны быть уведомлены соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об особом режиме использования этих земель.
Земельные участки в пределах придорожных полос у их собственников, владельцев, пользователей и арендаторов не изымаются.
На территории поселения придорожные полосы установлена от дороги:
- Придорожная полоса автомобильной дороги «Усть-Кокса-Мараловодка» в Усть-Коксинском районе – КН: 04:08-6.485.

[bookmark: _Toc213229967]ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОГНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЕ УСТЬ-КОКСИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
Строительство и реконструкция объектов социально-культурного значения позволит поселению поддерживать необходимый уровень жизнеобеспечения. Отсутствие таких объектов в населенных пунктах с небольшой численностью населения заметно сказывается на жизнь граждан, именно поэтому планирование объектов социально-культурного значения так важно в рамках всего поселения. 


[bookmark: _Toc213229970]ГЛАВА 4. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО ОГНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ
В соответствии с утвержденными документами территориального планирования Республики Алтай на территории Огневского сельского поселения Усть-Коксинского района Республики Алтай строительство или реконструкция объектов федерального значения НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО.


[bookmark: _Toc213229971]ГЛАВА 5. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО ОГНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ
Планируемые объекты местного значения муниципального района:
В поселке Мараловодка по ул. Скосарева, д. 1 А планируется строительство детского сада вместимостью 20 чел.. Также планируется строительство сельского клуба за участком с кадастровым номером 04:08:060401:479.
В селе Огневка на территории участка с кадастровым номером 04:08:060101:1040 планируется строительство сельского клуба по улице Школьная. 
Среди объектов местного значения поселения планируется реконструкция спортивного сооружения на юге Огневки.



[bookmark: _Toc213229972]ГЛАВА 6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
На территории Огневского сельского поселения возможно возникновение чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного, техногенного, а также биолого-социального характера.
ЧС природного характера – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
ЧС техногенного характера – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.
ЧС биолого-социального характера – состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.
[bookmark: _Toc213229973]6.1 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА
Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера являются опасные природные процессы и явления, проявление которых возможно на территории муниципального образования.
На территории сельского поселения могут возникнуть следующие ЧС природного характера:
·  Наводнения – на территории сельского поселения проходят реки, что говорит о возможных сезонных наводнениях; 
·  Землетрясения - представляют особую опасность для территории поселения ввиду её расположения в сейсмоактивной зоне. Сила землетрясений может достигать 8 баллов по шкале MSK-64, для объектов повышенной ответственности и для особо ответственных объектов – 9 баллов, что создает риск значительных разрушений объектов инфраструктуры и угрозу жизни населения;
·  Лесные пожары – представляют серьезную опасность в весенний и осенний пожароопасные периоды;
·  Лавины - Основными факторами лавинообразования являются таяние ледников во время оттепели, весеннее снеготаяние, метелевое снегонакопление, процессы перекристаллизации в снежной толще, возникающие в связи с резким понижением температуры. В районе Катунского и Теректинского хребтов лавины сходят систематически с интервалом 2-3 года. Период схода лавин в этом районе круглогодичный;
·  Туманы - число дней с туманами в Уймонской, Абайской долинах более 30 дней в год;
·  Метели - число дней с метелями в районе Катунского и Теректинского хребтов более 60 дней в году;
·  Снежные заносы на дорогах, которые могут привести к нарушению транспортного сообщения и затруднению жизнеобеспечения населения.
Для рек Горного Алтая характерны высокие коэффициенты весенне-летнего стока (наводнения). За теплый период проходит от 75 до 100 % годового питания. Они обусловлены вечной мерзлотой в высокогорье, неглубоким залеганием коренных пород и большими уклонами местности. В весенне-летний период при образовании заторов льда, от таяния снега и долгих обильных осадков может быть затопление.
 Затопление и подтопление с небольшим ущербом в Республике Алтай происходят ежегодно. Затопление со средним ущербом бывают раз в 2–3 года. Сильные затопления бывали раз в 6–8 лет. Для Республики характерны две волны резкого подъема уровня воды.
Первая волна приходится на период с 10 апреля по 10 мая и связана с ледоходом и таяньем снега (возможны ледяные заторы на реках). Второй подъём приходится на период с 25 мая по 30 июля и связан с интенсивным таяньем ледников в горах (коренная вода). Подъём воды в реках от своего нормального уровня составляет от 3-х до 10 метров (в зависимости от профиля реки). При первой волне паводка особенно сложная обстановка затопления может возникнуть в с. Кайтанак Огневского сельского поселения.
При второй волне ожидаемые погодные условия - в среднем температура марта в пределах норы, апреля - выше на 1-2 градуса. Осадки в пределах нормы. Ориентировочное вскрытие рек Бия, Катунь – 25 марта – 2 апреля, малых рек Шебалинского, Усть-Канского, Онгудайского районов – третья декада марта. Наиболее опасным в паводковом отношении являются: Майминский, Чойский, Турочакский, Усть-Канский, Усть-Коксинский районы.
Перечень населённых пунктов Огневского сельского поселения, попадающих в зону возможного подтопления при наихудшем сценарии развития весеннего половодья указан в таблицах 6.1-1 и 6.1-2.
Таблица 6.1-1
Населенные пункты, попадающие в зоны возможного подтопления в первую волну паводка, связанную с ледоходом и таяньем снега (ожидается в период с 20 марта по 10 апреля)
	№
п\п
	Наименование муниципального образования
	Наименование населенного пункта
	Количество населения

	
	
	
	Всего
	в т.ч. детей

	
	
	
	
	

	1. 
	Огневское СП 
	Сахсабай
	17
	3


Таблица 6.1-2
Населённые пункты, с которыми возможно временное нарушение транспортного сообщения в случае интенсивного воздействия ледохода и паводковых вод в первую волну паводка
	Наименование муниципального образования
	Наименование населенного пункта
	Количество СЗО
	Количество населения

	
	
	
	Всего
	в т.ч. детей

	Огневское СП
	Сахсабай
	1
	17
	3


При разрушении дорог и мостов может быть прервано транспортное сообщение с населенными пунктами:
с. Мараловодка – 296 человек, при разрушении дороги Кайтанак –Мараловодка;
с. Сахсабай – 15 человек, при повреждении моста через реку Катунь.
Таблица 6.1-3
Перечень гидротехнических сооружений на территории Огневского сельского поселения (на 01.01.2014 г)
	Наименование ГТС
	Состав ГТС
	Собственник/балансодержатель/эксплуатирующая организация
	Местонахождение ГТС/водный объект
	Ближайший населенный пункт
	Техническое состояние

	Дамба берегозащитная
	Дамба из ПГС
	
	р. Катунь
	с. Кайтанак, с. Сайсабай
	Не исправное


[bookmark: _Toc213229974]6.2 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
Наибольшую опасность для населения и окружающей среды представляют техногенные аварии и катастрофы.
Количество и масштабы последствий аварий и техногенных катастроф становятся все более опасными для населения и окружающей среды. Риск возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера растет.
На территории сельского поселения отсутствуют автозаправочные станции, на которых могут произойти взрывы и вследствие этого возникнуть пожары.
На территории Огневского сельского поселения существует опасность возникновения аварий на автомобильной дороге, основными причинами возникновения которой являются погодные условия, состояние дорог и их освещенность в ночное время, оснащенность дорог средствами регулирования движения, пешеходными переходами и др., а также несоблюдение водителями правил дорожного движения.
Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (разливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на всей территории сельского поселения, где проходят автомобильные дороги.
Опасность возникновения вышеперечисленных ЧС возрастает в весенне-летний и осенне-зимний периоды, в гололед, а также в сумерки и в ранние утренние часы. Опасные участки дорог на территории поселения указаны в таблице 6.2-1.
Таблица 6.2-1
  Опасные участки на автодорогах общего пользования регионального значения
	№ п/п
	Наименование автодороги
	Адрес

	1.
	Усть-Кокса - Мараловодка
	км. 1+980 - км. 2+150, км. 21+000 - км. 21+300


Угроз обусловлены техническим состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства, из-за физического износа наибольшую опасность могут представлять следующие объекты:
– КТП, а также ЛЭП;
– объекты водоснабжения;
– котельные.
В период сильных ветров возможны аварии в системе электроснабжения, основными причинами которых являются короткие замыкания; механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях.
	На высоковольтных трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах возможно возгорание трансформаторов с выбросом масла и повреждение коммутационных аппаратов.
Ситуация осложняется увеличением количества аварийного жилья (из-за его несвоевременного ремонта), инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, также требующих ремонта и постоянного контроля.
На территории сельского поселения существует опасность возникновения техногенных пожаров в жилом секторе, носит локальный характер, но несмотря на это имеет значимую опасность. Основными факторами для возникновения пожара являются неисправность электропроводки, нарушение правил эксплуатации отопительных приборов, недостаточная оснащенность первичными средствами пожаротушения.
[bookmark: _Toc213229975]6.3 БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
Радиационная обстановка. В настоящее время радиационная обстановка в Республике Алтай оценивается как фоновая.
Несмотря на невысокий уровень природного гамма-излучения, радиоэкологическая обстановка на значительной части (20-25 %) территории Республики является напряженной по природному альфа-излучению. Это относится, главным образом, к радону, который создает основную часть суммарной дозы облучения населения Республики.
Средняя радиационная доза жителей Республики Алтай в 7 раз превышает среднемировую дозу облучения (1.8 мЗв) от природных источников, при этом почти 60% этой дозы в Республике формируется за счет радона. Средняя доза облучения населения радоном в разрезе административных районов выглядит следующим образом: Турочакский район – 18.8 мЗв/год, Чойский – 11, Майминский – 9.9, Шебалинский – 10.2, Усть-Канский – 6.3, Онгудайский – 8.1, Чемальский – 7.3, Усть-Коксинский район – 5.1 мЗв/год. Средневзвешенная объемная концентрация радона по Республике с учетом данных 2005г. составила 258 Бк/м3, что соответствует дозе облучения 10.4 мЗв/год. Наиболее высокие плотности потока радона приходились на Онгудайский, Турочакский, Чойский и Майминский районы, а также г. Горно-Алтайск. 
На территории Огневского СП ареалы аномальной концентрации радона в грунтовых водах и в скальных породах превышают 100 Бкл/л.
Необходим систематический контроль над состоянием среды, и соблюдение мер, предупреждающих возможные негативные последствия для проживания населения и хозяйственной деятельности:
- строительство домов без подвальных помещений;
- заделка щелей в полу и стенах домов приводит к уменьшению концентрации радона;
- не употреблять воду из глубоких колодцев или артезианских скважин, т. к.  такая вода содержит очень много радона;
- жилые помещения (кухни, ванные комнаты) оборудовать вентиляцией.
Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.
Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство». 
В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.
[bookmark: _Toc213229976]6.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ОПАСНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
На территории муниципального образования Усть-Коксинский район 14.12.2016 г. постановлением №536 создано «Муниципальное казенное учреждение по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай» (далее – МКУ) в целях организации и управления мероприятиями по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай, повышения готовности муниципального образования, служб и объектов экономики к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств при совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Основными видами деятельности, выполняемыми МКУ, являются:
- Организация планирования, разработки и осуществления мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, обеспечению выживания населения района и поселений в военное время, а также обеспечению безопасности работы объектов экономики района, и поселений повышенного риска (потенциально опасных объектов) в условиях ЧС на территории района;
- Участие в подготовке к устойчивому функционированию экономики района и поселений в военное время, а также в ЧС мирного времени;
- Руководство созданием и подготовкой сил и средств гражданской обороны и районного звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (далее ТПPCЧС);
- Организация обучения населения района и поселений, подготовка должностных лиц и гражданских организаций гражданской обороны, дежурно-диспетчерских служб (далее ДДС) и формирований ТП PC ЧС, методическая подготовка органов управления гражданской обороны ТП PC ЧС;
- Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения (заражения) и пожаров;
- Организация оповещения и информирования населения о приведении в готовность системы гражданской обороны района и поселений, об угрозе нападения вероятного противника и применении им современных средств поражения, а также об опасностях при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;
- Прием от населения и организаций сообщений, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС природного, техногенного или биолого-социального характера;
- Анализ и оценка достоверности, анализ поступившей информации, доведение ее до ДДС, в компетенцию которых входит реагирование на принятое сообщение;
- Сбор информации от взаимодействующих ДДС, систем мониторинга и доведение до них полученной информации об угрозе или факте возникновения ЧС, сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС;
- Обработка и анализ данных о ЧС, определение ее масштаба и уточнение состава взаимодействующих ДДС, привлекаемых для реагирования на ЧС, их оповещение о переводе в высшие режимы функционирования звена ТПРСЧС;
- Обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации, уточнение и корректировка (по обстановке) заранее разработанных и согласованных с взаимодействующими ДДС вариантов решений по ликвидации ЧС;
- Оперативное управление силами и средствами постоянной готовности, постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других ЧС, принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах, установленных вышестоящими органами полномочий);
- Представление вышестоящим органам управления докладов (донесений) об угрозе или возникновения ЧС, сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС;
- Доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления, до ДДС объектов экономики контроль их выполнения и организация взаимодействия;
- Оповещение и персональный вызов членов комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности муниципального образования;
- Оповещение населения с использованием автоматизированной системы централизованного оповещения ГО с включением электросирен и задействованием телерадиотрансляционной сети о возникновении ЧС и информирование населения об использовании средств и способов защиты от поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.
Для предупреждения и минимизации последствий сейсмического воздействия все сооружения и здания проектируются с учетом сейсмики в соответствии с действующими строительными нормами.
Планировочная структура и функциональное зонирование населенных пунктов решены с учетом требований противопожарных норм в соответствии со ст. 65 ФЗ от 22.07. 2008 г. и Сп 2.07.01-89.
 Противопожарные мероприятия учитывают все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.
Улицы и дороги без тупиковых окончаний. Квартальная застройка решена с внутрихозяйственными проездами, что обеспечивает свободный подъезд пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям.
Расстояния между зданиями приняты в зависимости от степени их огнестойкости.
Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода устанавливаются пожарные гидранты. Хранение противопожарного запаса в резервуарах. Для возможного забора воды из поверхностных источников устраиваются съезды, обеспечивающие беспрепятственный подъезд к реке.
Аварии на коммунальных объектах и объектах электроснабжения:
Аварии на сетях:
- Создается запас воды на время аварии.
- Для основных источников питьевой воды (скважин) наряду с трансформаторными подстанциями устанавливаются автоматические дизельные электростанции. Для ЦРБ также необходимо иметь дизельную электростанцию.
Водопровод:
- Предлагается самостоятельная система водоснабжения со строительством запасных емкостей питьевой воды, поэтому авария на одной из систем не повлечет значительных последствий для всего села.
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством.
Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления по обеспечению пожарной безопасности, должны состоять из:
· проведения КЧС по вопросу готовности к пожароопасному сезону;
· организации подворового распределения пожарного инвентаря в отдаленных населенных пунктах;
· организации работ по содержанию дорожной сети;
· системного информирования населения через СМИ о пожарной обстановке в лесах;
· регулярного уточнения планов действий по предупреждению и ликвидации природных пожаров, эвакуации населения из зон особого риска.



[bookmark: _Toc213229977]ГЛАВА 7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок (по проекту)

	1
	Территория сельского поселения

	1.1
	Общая площадь земель в границах
муниципального образования
	га
	193188
	193188

	2
	Структура функциональных зон

	2.1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	312,21
	312,21

	2.2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	га
	0,225
	0,225

	2.3
	Общественно-деловая зона
	га
	5,02
	9,02

	2.4
	Производственная зона
	га
	0,029
	0,029

	2.5
	Коммунально-складская зона
	га
	0,24
	0,24

	2.6
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	3,6
	3,6

	2.7
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	36,16
	36,16

	2.8
	Зона сельскохозяйственного использования
	
	75 175
	75 175

	2.9
	Зона сельскохозяйственных угодий
	га
	32,45
	32,45

	2.10
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	11,81
	11,81

	2.11
	Зона рекреационного назначения
	га
	13,76
	13,76

	2.12
	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	га
	29,53
	29,53

	2.13
	Зона лесов
	га
	117 481,78
	117 481,78

	2.14
	Зона кладбищ
	га
	2,3
	2,3

	2.15
	Зона складирования и захоронения отходов
	
	1,99
	1,99

	3
	Население

	3.1
	Численность населения
	тыс. чел
	1247
	1204
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